# Funcionamento

- Verifique a precisão de nivelamento e visualização do instrumento de medição antes do início de qualquer trabalho, bem como após um transporte mais prolongado do instrumento de medição.

- Proteja o instrumento de medição da humidade e da radiação solar direta.

- Não exponha o instrumento de medição a temperaturas extremas ou oscilações de temperatura. Não os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no automóvel. No caso de oscilações de temperatura maiores, deixe o instrumento de medição atingir a temperatura ambiente antes de o utilizar. No caso de temperaturas ou de oscilações de temperatura extremas é possível que a precisão do instrumento de medição seja prejudicada.

- Evite quedas ou embates com o instrumento de medição. Após severas influências externas no instrumento de medição, recomendamos que se proceda a um controlo de exatidão antes de prosseguir ver Controlo de exatidão do instrumento de medição.

- Coloque o instrumento de medição na mala fornecida se o transportar por longas distâncias (p. ex. no automóvel). Assegure a posição correta do instrumento de medição na mala. O compensador é bloqueado ao ser colocado na mala, caso contrário pode ficar danificado devido a movimentos bruscos.

Instalar/alinhar o instrumento de medição
Funções de medição
Controlo de exatidão do instrumento de medição