# Λειτουργίες μέτρησης

Τοποθετείτε τη σταδία χωροστάθμησης πάντοτε ακριβώς κάθετα. Κατευθύνετε το ευθυγραμμισμένο και εστιασμένο όργανο μέτρησης πάνω στη σταδία χωροστάθμησης, έτσι ώστε το σταυρόνημα να βρίσκεται στη μέση της σταδίας χωροστάθμησης.

##

Διαβάστε το ύψος στη σταδία χωροστάθμησης, στη μεσαία γραμμή του σταυρονήματος.

Στην εικόνα μετρημένο ύψος: 1,195 m.

##

Κεντράρετε το όργανο μέτρησης πάνω από το σημείο, από το οποίο πρέπει να μετρηθεί η απόσταση.

Διαβάστε το ύψος στη σταδία χωροστάθμησης, στην επάνω και κάτω γραμμή του σταυρονήματος. Πολλαπλασιάστε τη διαφορά των δύο υψών επί 100 ,για να λάβετε την απόσταση από το όργανο μέτρησης μέχρι τη σταδία χωροστάθμησης.

Στην εικόνα μετρημένη απόσταση:
(1,347 m–1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Κεντράρετε το όργανο μέτρησης πάνω από το σημείο, από το οποίο πρέπει να μετρηθεί η γωνία.

Κατευθύνετε το όργανο μέτρησης στο σημείο A. Γυρίστε τον οριζόντιο δακτύλιο (10) με του μηδενικό σημείο στο μαρκάρισμα ανάγνωσης (9). Κατευθύνετε μετά το όργανο μέτρησης στο σημείο B. Διαβάστε τη γωνία στο μαρκάρισμα ανάγνωσης (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: Στο παράδειγμα μετρημένη γωνία: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: Στο παράδειγμα μετρημένη γωνία: 45 gon.