# 測量功能

請務必精準將水準尺豎立為垂直狀。請將校準且調焦完成的測量工具對準水準尺，使十字線對準水準尺的中央。

##

請讀取十字線中間線在水準尺上的高度。

圖片中測得的高度：1.195 m。

##

請將測量工具居中對準欲測量距離之起始點。

請讀取十字線的上方線和下方線在水準尺上的高度。請將兩高度的差值乘以 100，即可求得測量工具至水準尺的距離。

圖片中測得的距離：
(1.347 m – 1.042 m) x 100 = 30.5 m。

##

請將測量工具居中對準欲測量角度之起始點。

請將測量工具對準點 A。請轉動水平刻度環 (10)，使零度對準讀數標記 (9)。接著請將測量工具對準點 B。請讀取讀數標記 (9) 上的角度。

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D：範例中測得的角度：45°。

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G：範例中測得的角度：45 gon。