# 리튬 이온 배터리팩 사용 시

## 리튬 이온 배터리팩 삽입/교체하기

배터리 또는 니켈수소 충전용 배터리를 리튬 이온 배터리팩 (12) 으로 교체하려면 배터리 케이스 덮개의 잠금쇠 (15) 를 누르십시오. 배터리 케이스 덮개 (16) 및 삽입된 배터리 또는 충전용 배터리를 제거하십시오.

리튬 이온 배터리팩 (12) 을 삽입한 후, 잠금쇠 (11) 를 맞물려 고정시키십시오.

리튬 이온 배터리팩 (12) 을 분리하려면, 잠금쇠 (11) 를 누르고 측정공구에서 리튬 이온 배터리팩을 꺼내십시오.

## 리튬 이온 배터리팩 충전하기

- 출력 전압 및 최소 출력 전류가 "제품 사양" 단원에 제시된 요건에 부합하는 USB 전원부를 사용하십시오. USB 전원부의 사용 설명서 내용에 유의하십시오.

- 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전원 플러그의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

- 배터리를 +10 °C ~ +35 °C의 온도 범위에서 USB에 연결해서만 충전하십시오. 제시된 온도 범위를 벗어난 상태에서 충전하는 경우 배터리가 손상되거나 화재 발생 위험이 높아질 수 있습니다.

지침: 리튬 이온 배터리는 국제 운송 규정에 따라 일부만 충전되에 출고됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

USB Type-C® 포트 (13) 의 커버를 여십시오. USB 케이블 (10) 을 통해 USB 포트를 USB 전원부에 연결하십시오. USB 전원부를 전원에 연결하십시오.

충전 표시기 (14) 색상 | 의미
--- | ---
황색 | 리튬 이온 배터리팩이 충전 중에 있습니다.
녹색 | 리튬 이온 배터리팩이 완충되었습니다.
적색 | 충전 전압 또는 충전 전류가 적합하지 않습니다.

충전 중에는 측정공구를 바닥 위에 완전히 올려 놓을 수 없기 때문에 측정이 불가능합니다.

충전 완료 후 USB 케이블 (10) 을 제거하십시오. 먼지 및 비산수로부터 보호하려면 USB Type-C® 포트 (13) 의 커버를 닫으십시오.