# 功能原理（见图B）

使用测量仪可沿测量方向A检查传感区域(17)基底至最大测量深度。

每次测量都会自动寻找金属物体（例如铜管或钢筋）和通电导线（50–60赫兹）。金属/电流按键(4)亮起以确认。

如需额外查找干墙板内的木材，请按压木材按键(5)。木材按键(5)亮起以确认功能。如需关闭木材查找功能，按压木材按键(5)或金属/电流按键(4)，直至木材按键(5)熄灭。

提示：仅当查找带木质底部结构的干墙板时，才接通木材查找功能。其他基底可能影响测量结果。

##

将测量仪放在待检查表面上。光圈(1)亮起，以显示测量准备就绪。

利用抓握区域(8)均匀地抓握测量仪。测量期间不要更改抓握位置，尤其是不要抓住传感区域(17)。

始终以较轻的压力在基底上沿B方向笔直地移动测量仪，不要抬起，也不要改变压力。主要垂直于查找到的物体移动测量仪。如果识别不出墙内物体的方向，则执行交叉测量（参见插图C）。

用于定位钢筋网垫的提示：测量仪首先识别到这是一个带钢筋网垫的基底。为此在实际测量前在基底上方成圈地移动电动工具（> 30厘米直径）。接着不要将测量仪从基底上取下，照常执行测量。最好是越过交叉点和钢筋网垫的网孔。

定位显示：

- 如果在传感区域内没有找到物体，则光圈(1)亮起绿色。测量显示(b)为空，无信号音响起。
- 当测量仪靠近物体时，光圈(1)亮起红色。随着不断靠近，测量显示(b)的摆幅增大，信号音的节拍加快。
- 在物体中心上方时，测量显示(b)会出现最大测量摆幅，物体中心显示(a)亮起并响起一个持续音。光圈(1)继续亮起红色。
- 当测量仪远离物体时，物体中心显示(a)熄灭，测量显示(b)中的摆幅减小，信号音的节拍变慢。

首次移动时会粗略显示物体中心和边界。
为了接下来精确地定位物体中心，在不取下的情况下将测量仪沿物体方向移回，直至重新显示物体中心（物体中心显示 (a)亮起）。
为了更精确地定位物体边界，从物体中心继续笔直地移动测量仪，直至光圈 (1)不再亮起红色。

标记开口(2)位于测量中心上方。可在此按需标记物体中心或边界。

提示：通过标记开口(2)（例如一根销子）标记物体后必须开始新的测量，因为测量可能受到销子的影响。

在显示屏中显示已找到物体的类型：

| (h) | 非磁性金属，例如铜管
| (g) | 磁性金属，例如钢筋
| (f) | 导电，比如电线
| (e) | 非金属，如木樑

##

- 导线必须带电。因此将用电器（例如电灯、设备）连接到查找到的电线。接通用电器，以便确保电线带电。

- 测量仪必须接收到50至60赫兹的电线信号。如果导线位于潮湿墙壁内（例如空气湿度 > 50 %）、在金属膜后面（例如隔热层）或金属空管内，则测量仪接收不到信号且无法找到导线。

- 测量仪必须正常接地。为此利用抓握区域(8)牢牢抓住测量仪（不戴手套）。确保您自身与地面接触良好。绝缘鞋、梯子或平台可能阻碍接触。地面本身也必须正常接地，否则无法定位导线。

- 导线上方的50至60赫兹的电线信号强度必须大于周围环境。如果墙壁太潮湿或接地不良，则整面墙上的信号强度相同。测量仪在较大的面积内显示找到了信号，导线可能未被精确定位到。
  在这种情况下，可将一只空闲的手放在墙上并与测量仪保持20–30厘米的距离，以便从墙体导出信号。但在测量过程中不得改变这只手的位置。

- 多相电线（常称交流电或强电流）无法作为通电导线进行定位，因为不同相位的信号会相互抵消。但浅埋多相电线可作为金属物体进行定位。

- 导电墙面，例如某些瓷砖，可能导致不显示电线或光圈(1)大范围亮起红色。

- 浅埋电线（最多2–3厘米深）可以额外显示为金属物体。但不适用于绞合电缆。

- 关闭用电器，使通电导线断电，然后再在墙体、天花板或地板上进行钻孔、锯切或铣削作业。进行所有作业后都要检查并确保安装在基底上的物体不带电。

##

- 接通木材查找功能后，可能会将其他物体，例如注水塑料管、电缆或燃气管路显示为非金属物体。在进行钻孔、锯切或铣削作业之前，请借助其他信息源确保此处涉及的是木樑，而不是其他物体（例如塑料管、电缆、燃气管路）。

- 基底中的钉子和螺栓可能会导致木樑在显示屏中显示为金属物体。

- 较宽的物体可通过大范围亮起红色的光圈(1)进行识别。可能无法显示较宽物体的整个维度。

- 您在墙上钻孔、锯切或铣削之前，还应通过其他信息源确保无危险。由于测量结果可能会受到环境因素或墙体状态的影响，因此测量显示(b)未显示传感区域内存在目标时、无信号音响起时以及光圈(1)亮起绿色时，也有可能存在危险。