# ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์ติดตามดิจิตอล | GMS 120‑27
--- | ---
หมายเลขสินค้า | ‎3 601 K81 7..‎‎‎‎
ความลึกสูงสุดในการตรวจจับตำแหน่งA)
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง) | 120 มม.B)
โลหะเหล็ก | 100 มม.C)
สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า 100–230 โวลท์ (เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าอยู่) | 50 มม.D)
คานไม้ในผนังเบา | 30 มม.E)
อุณหภูมิในการทำงาน | –10 °C … +50 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | –20 °C … +70 °C
ย่านความถี่ในการทำงาน | 50 ± 2 kHz
ความแรงของสนามแม่เหล็กสูงสุด (ที่ 10 ม.) | 42 dBµA/m
ความสูงในการใช้งานสูงสุดเหนือระดับอ้างอิง | 2000 ม.
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด
สำหรับการตรวจจับวัตถุ | 90 %
สำหรับการจำแนกสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า | 50 %
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2F)
แหล่งจ่ายพลังงาน
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน | 3.7 โวลท์
แบตเตอรี่ (อัลคาไลน์แมงกานีส) | 2 × 1.5 โวลท์ LR6 (AA)
แบตเตอรี่ (NiMH) | 2 × 1.2 โวลท์ HR6 (AA)
ระยะเวลาทำงานประมาณ
มีชุดแบตเตอรี่‌ลิเธียมไอออน | 5 ชม.
มีแบตเตอรี่ (อัลคาไลน์แมงกานีส) | 6 ชม.
มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (NiMH) | 7 ชม.
น้ำหนักG) | 0.24 กก.
ขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) | 186 × 86 × 33 มม.
ระดับการป้องกัน | IP54
ชุดแบตเตอรี่‌ลิเธียม-ไอออน (อุปกรณ์เสริม) | BA 3.7V 1.0Ah A
หมายเลขสินค้า | ‎1 607 A35 17H‎‎‎‎
หมายเลขสินค้า JP | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
พอร์ตชาร์จ | USB Type-C®
แรงดันไฟพิกัด | 3.7 โวลท์
ความจุ | 1.0 Ah
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | +10 °C … +35 °C
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำสำหรับการใช้งานและการเก็บรักษา | –10 °C … +45 °C
ปลั๊กจ่ายไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
แรงดันไฟเอาต์พุต | 5.0 โวลท์
กระแสไฟเอาต์พุตขั้นต่ำ | 500 mA

A)

  ขึ้นอยู่กับวัสดุ และขนาดของวัตถุ เช่นเดียวกับวัสดุ และสภาพใต้พื้น และมุมมองที่เลือก

B)

  สำหรับท่อทองแดงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.

C)

  สำหรับเหล็กกล้าเสริมแรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.

D)

  ความลึกในการตรวจจับที่ต่ำกว่าสำหรับสายที่ไม่นำไฟฟ้า

E)

  สำหรับคานไม้ที่มีความกว้าง 54 มม. ด้านหลังแผ่นยิปซัมที่มีความหนา 30 มม.

F)

  เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น

G)

  น้ำหนักโดยไม่รวมชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน/แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แบบชาร์จได้/ฝาช่องใส่แบตเตอรี่

หมายเลขซีเรียล (19) บน‌แผ่นป้าย‌รุ่นมีไว้เพื่อระบุเครื่องมือวัดของคุณ

- ผลการวัดอาจแย่ลงในแง่ของความแม่นยำและความลึกในการตรวจจับ หากพื้นผิวไม่ดี