# テクニカルデータ

デジタル探知機 | GMS 120‑27
--- | ---
製品番号 | ‎3 601 K81 7..‎‎‎‎
最大探知深さA)
非鉄金属（銅） | 120 mmB)
帯磁金属 | 100 mmC)
通電線 100～230 V（電圧がかかっている場合） | 50 mmD)
木材（石膏ボード内） | 30 mmE)
使用温度範囲 | –10 °C～+50 °C
保管温度範囲 | –20 °C～+70 °C
作動周波数 | 50 ± 2 kHz
最大磁界強度（10 m時） | 42 dBµA/m
使用可能標高 | 2000 m
最大相対湿度
対象物の探知 | 90 %
通電線の識別 | 50 %
IEC 61010-1による汚染度 | 2F)
電源
リチウムイオンバッテリーパック | 3.7 V
電池（アルカリ乾電池） | 1.5V LR6（単3形）× 2本
充電池（ニッケル水素電池） | 1.2V HR6（単3形）× 2本
連続使用時間、約
リチウムイオンバッテリー使用時 | 5 時間
電池（アルカリ乾電池）使用時 | 6 時間
充電池（ニッケル水素電池）使用時 | 7 時間
重量G) | 0.24kg
寸法（長さ×幅×高さ） | 186 × 86 × 33 mm
保護等級 | IP54
リチウムイオンバッテリーパック（付属品） | BA 3.7V 1.0Ah A
製品番号 | ‎1 607 A35 17H‎‎‎‎
製品番号（日本） | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
充電ポート | USB Type‑C®
定格電圧 | 3.7V
バッテリー容量 | 1.0Ah
充電時の推奨周囲温度 | +10°C～+35°C
推奨周囲温度（作動時および保管時） | –10°C～+45°C
ACアダプター（付属品）
出力電圧 | 5.0V
最小出力電流 | 500mA

A)

  探知深さは、対象物の材質や大きさ、対象面の材質や状態によって異なります

B)

  15mm径の銅管の場合

C)

  12mm径の鉄筋の場合

D)

  通電中でない電線は、探知深さが浅く表示されることがあります

E)

  幅54 mmの木材、厚さ30 mmの石膏ボードの裏の場合

F)

  非導電性の汚染のみが発生し、結露によって一時的に導電性が引き起こされる場合があります。

G)

  重量（リチウムイオンバッテリーパック/電池/充電池/電池収納カバーを除く）

銘板に記載されたシリアル番号(19)で本機のタイプをご確認いただけます。

- 測定結果の精度は、壁面の施工状態の影響を受けることもあります。