# 運作原理（請參考圖 B）

使用測量工具可在測量方向 A 檢查探測範圍 (17) 的基材，直至最大偵測深度。

每次測量皆會自動搜尋金屬物體（例如銅管或鋼筋）和帶電線路（50−60 Hz）。金屬／電流按鈕 (4) 會亮起以示確認。

若要額外於乾式牆體中尋找木材，請按下木材按鈕 (5)。該功能會透過亮起的木材按鈕 (5) 進行確認。若要關閉木材搜尋功能，請按下木材按鈕 (5) 或金屬／電流按鈕 (4)，以使木材按鈕 (5) 熄滅。

提示：請僅在木質結構的乾式牆體中進行搜尋時開啟木材搜尋的功能。在其他表面上可能會干擾測量結果。

##

把測量工具放在待檢查物體的表面。發光環 (1) 會亮起，以示意測量就緒狀態。

請從握面 (8) 處均勻地握緊測量工具。測量期間請勿更改握持方式，尤其不要將手伸入探測範圍 (17)。

請在輕壓的狀態下將測量工具持續以直線朝方向 B 在表面上移動，過程中不可抬高或改變接觸壓力。移動測量工具時基本上應與所搜尋物體成橫向。若您不知道牆體中物體的方向，則進行十字形測量（請參考圖 C）。

定位鋼筋網的注意事項：測量工具必須先辨識出是帶有鋼筋網的基材。為此，在實際測量之前，請將測量工具在基材上移動一圈（直徑 > 30 cm）。然後不要將測量工具從基材上提起，照常進行測量。理想情況下，應橫越鋼筋網的交叉點和網格。

定位指示：

- 若探測範圍下沒有任何物體，發光環 (1) 會亮起綠色。測量指示器 (b) 會是空的且不會響起聲音訊號。
- 當測量工具正在靠近一物體時，發光環 (1) 便會亮起紅色。越來越接近時，測量指示器 (b) 中的波動會增加，且聲音訊號的節奏也會變快。
- 位於物體中心時，測量指示器 (b) 會顯示該測量最大的波動，物體中心點指示器 (a) 會亮起並響起一個持續音。發光環 (1) 將繼續亮起紅色。
- 當測量工具正在遠離該物體時，物體中心點指示器 (a) 便會熄滅，測量指示器 (b) 中的波動會減少，而聲音訊號的節奏則變慢。

第一次移動經過時，會粗略顯示物體的中心和邊界。
接著，若要精確定位出物體的中心，請在不抬起的情況下將測量工具往物體方向移動，直到再次指示出物體中心點（物體中心點指示器 (a) 亮起）。
為使物體邊界更為清楚，請從物體中心點繼續直線移動測量工具，直到發光環 (1) 不再亮起紅色。

標示開口 (2) 位於測量中心點上方。必要時可在此標示一物體的中心或邊界。

提示：在透過標示開口 (2) 標示一物體後（例如使用一枝筆），必須開始一個新的測量，因為測量可能會因筆而受到干擾。

所搜尋到物體的種類會顯示在顯示器中：

| (h) | 非磁性金屬，如銅管
| (g) | 具磁性金屬，如鋼筋
| (f) | 帶電，例如電線
| (e) | 非金屬，例如木樑

##

- 線路必須為通電狀態。因此請將用電裝置（例如燈具、電器）連接到搜尋的電力線路上。請開啟用電裝置，以確保電力線路為通電狀態。

- 電力線路 50 至 60 Hz 的訊號必須達到測量工具上。若線路位於潮濕的牆內（例如空氣濕度 > 50 %）、金屬箔後方（例如隔熱層）或金屬中空管內，訊號便無法到達測量工具處，線路可能因而無法被找到。

- 測量工具必須良好接地。為此請握緊（不穿戴手套）握面 (8)。請確保您自身確實接觸到地面。絕緣鞋、梯子或平台可能妨礙接觸。地面本身亦須接地，否則無法定位出線路位置。

- 電力線路 50 至 60 Hz 的訊號必須在線路上方較鄰近區域更強。若牆體非常潮濕或未良好接地，訊號則會在整個牆體上有一樣的強度。測量工具便會在大範圍內指示找到訊號，但無法精確定位出線路位置。
  在此情況下，將您空著的手放在距離測量工具 20–30 cm 的牆面上，以導離牆體的訊號可能會有所幫助。然而測量過程中不應改變空著那隻手的位置。

- 多相電力線路（稱為三相電流或強電流）無法作為帶電電路進行定位，因為不同相位的訊號會相互抵銷。但您可將深度較淺的多相電力線路作為金屬物體定位。

- 如特定瓷磚等導電的牆體表面可能導致電力線路未被指出，或發光環 (1) 在大範圍內亮起紅色。

- 位置較淺的電力線路（深度最大至 2–3 cm）還可顯示為金屬物體。然而這不適用於絞合電纜的情況。

- 在牆壁、天花板或地板進行鑽孔、鋸切或銑切之前，請關閉用電裝置並將導電線路斷電。所有工作完成後，檢查裝在基材上的物體是否帶電。

##

- 開啟木材搜尋功能時，也可能會將諸如充滿水的塑膠硬管、電線或瓦斯管線等物體指示為非金屬物體。進行鑽孔、鋸切或銑切前，請依照其他資訊來源檢查該處是否確實是木樑，而非其他物體（例如塑膠硬管、電線、瓦斯管線）。

- 基材內的釘子和螺絲可能會導致木樑在顯示器上被視為金屬物體。

- 較寬的物體可透過亮起紅色的發光環 (1) 在大範圍內進行辨識。此時寬大的物件可能會無法完整被指示出來。

- 在牆上進行鑽孔、鋸割或銑切之前，您應先細讀其他資訊來源，以確保安全。由於測量結果可能受到環境因素或牆面特性所影響，即使測量指示器 (b) 在感應範圍內未顯示物體、無聲音訊號且光圈 (1) 亮起綠色，仍可能具危險性。