# 배터리/충전용 배터리를 사용한 작동

리튬 이온 배터리팩 (12) 을 배터리/니켈수소 충전용 배터리로 교체하려면 리튬 이온 배터리팩 (12) 을 제거하십시오.

측정공구 작동에는 알칼리 망간 배터리 또는 니켈수소 충전용 배터리를 사용할 것을 권장합니다.

배터리 또는 충전용 배터리를 삽입합니다.

이때 전극이 배터리 케이스 안쪽에 나와있는 것처럼 올바로 끼워야 합니다.

배터리 케이스 덮개 (16) 를 삽입한 후 배터리를 맞물려 고정시키십시오.

항상 배터리나 충전용 배터리는 모두 동시에 교환해 주십시오. 한 제조사의 동일한 용량의 배터리나 충전용 배터리만을 사용하십시오.

- 측정공구를 오랜 기간 사용하지 않을 경우 배터리 및 충전용 배터리를 측정공구에서 분리하십시오. 배터리 및 충전용 배터리를 측정공구에 오래 두면 부식됩니다.