# 제품 사양

디지털 탐지기 | GMS 120‑27
--- | ---
품번 | ‎3 601 K81 7..‎‎‎‎
최대 감지 깊이A)
비철금속(구리) | 120 mmB)
철금속 | 100 mmC)
활선 케이블 100–230 V(전압이 인가된 상태) | 50 mmD)
건식 벽체에 있는 각재 | 30 mmE)
작동 온도 | –10 °C … +50 °C
보관 온도 | –20 °C … +70 °C
작동 주파수 범위 | 50 ± 2 kHz
최대 자계 강도(10 m인 경우) | 42 dBµA/m
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이 | 2000 m
상대 습도 최대
물체 감지용 | 90 %
활선 케이블 분류용 | 50 %
IEC 61010-1에 따른 오염도 | 2F)
전원 공급
리튬 이온 배터리팩 | 3.7 V
배터리(알칼리 망간) | 2 × 1.5 V LR6 (AA)
충전용 배터리(니켈수소) | 2 × 1.2 V HR6 (AA)
작동 시간, 약
리튬 이온 배터리팩 사용 시 | 5 h
배터리(알칼리 망간) 사용 시 | 6 h
충전용 배터리(니켈수소) 사용 시 | 7 h
중량G) | 0.24 kg
치수(길이 × 폭 × 높이) | 186 × 86 × 33 mm
보호 등급 | IP54
리튬 이온 배터리팩(액세서리) | BA 3.7V 1.0Ah A
품번 | ‎1 607 A35 17H‎‎‎‎
품번 JP | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
충전 단자 | USB Type‑C®
정격 전압 | 3.7 V
용량 | 1.0 Ah
충전 시 권장되는 주변 온도 | +10 °C … +35 °C
작동 시 및 보관 시 권장되는 주변 온도 | –10 °C … +45 °C
전원 플러그(액세서리)
출력 전압 | 5.0 V
최소 출력 전류 | 500 mA

A)

  물체의 자재 및 크기와 바닥의 자재 및 상태에 따라 달라집니다.

B)

  직경 15 mm의 구리관의 경우

C)

  직경 12 mm의 철근의 경우

D)

  전류가 흐르지 않는 전선의 경우 감지 깊이가 더 낮음

E)

  54 mm 너비의 각재, 30 mm 두께의 석고 보드 뒤

F)

  비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맺히면 임시로 전도성이 생기기도 합니다.

G)

  리튬 이온 배터리팩/배터리/충전용 배터리/배터리 케이스 덮개

형식 라벨의 일련 번호 (19) 를 통해 측정공구를 명확히 식별할 수 있습니다.

- 정확도와 스캐닝 깊이와 관련된 측정결과는 바닥 성분이 좋지 않을 경우 제대로 나오지 않을 수 있습니다.