# 工作

- 不可以让湿气渗入仪器中，也不可以让阳光直接照射在仪器上。

- 请勿在极端温度或温度波动较大的情况下使用测量仪。 温度波动较大时，请先让仪器适应温度，然后再接通。如果仪器曝露在极端的气候下或温差相当大的环境中，会影响仪器的测量准确度以及显示屏上的显示标志。

- 避免测量仪剧烈碰撞或掉落。在发生强烈的外界作用后以及功能异常时，应将测量仪交由授权的Bosch售后服务点进行检查。

- 仅利用规定的抓握区域(8)抓住测量仪，以免影响测量。

- 测量仪背面的探测范围 (17)内不得贴上贴签或标签。尤其是金属标签会对测量结果产生影响。

测量期间请勿穿戴手套，请注意要有足够的接地。如果接地不足，识别通电导线可能会受到影响。

测量期间，避免接近发出强大电场、磁场或电磁场的设备，例如移动电话、笔记本电脑或平板电脑。对于所有可能因其辐射而影响测量的设备，请尽可能停用相应的功能或关闭设备。

投入使用
功能原理
故障–原因和补救措施
再次校准测量仪