# リチウムイオンバッテリーでの作動

## リチウムイオンバッテリーパックの使用／交換

アルカリ乾電池／充電式ニッケル水素電池からリチウムイオンバッテリーパック(12)に切り替える場合は、電池収納ケースカバーのロック(15)を押します。電池収納ケースカバー(16)を外し、使用していた電池／充電池を取り出します。

ロック(11)がカチッと音がしてはまるまでリチウムイオンバッテリーパック(12)を押し込みます。

リチウムイオンバッテリーパック(12)を取り外す場合は、ロック(11)を押してから、リチウムイオンバッテリーパックを本機から取り出します。

## リチウムイオンバッテリーパックを充電する

- 充電する際、「テクニカルデータ」の項の要件を満たす出力電圧と最小出力電流を供給するUSB電源ユニットのみを使用してください。USB電源ユニットの取扱説明書を確認してください。

- 電源電圧に注意してください！ACアダプターの銘板に表示されている電圧の電源を使用してください。

- 周囲温度が+10°C～+35°Cの場所で、バッテリーをUSBソケットで必ず充電してください。所定の温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷したり、火災につながる可能性が高まります。

注意事項：国際輸送の規格に従い、リチウムイオンバッテリーは仮充電した状態で納入されます。バッテリーの出力をフルで引き出せるよう、初回のご使用前にバッテリーを満充電してください。

USB Type‑C®差込口(13)のカバーを開いてから、USBケーブル(10)を使用してUSB差込口とUSB電源ユニットを接続します。USB電源ユニットを電源に接続します。

残量表示の色(14) | 意味
--- | ---
黄 | リチウムイオンバッテリーパックを充電中。
緑 | リチウムイオンバッテリーパックのフル充電が完了。
赤 | 充電電圧または充電電流が適切でない。

本機を対象面に完全に当てられないため、充電プロセス中は探知できません。

充電が完了したらUSBケーブル(10)を取り外します。続いて、水やほこりから守るために、USB Type-C®差込口(13)のカバーを閉じてください。