# Cách thức hoạt động (xem hình B)

Với dụng cụ đo có mặt nền của phạm vi cảm biến (17) được kiểm tra theo hướng đo A cho đến độ sâu phát hiện tối đa.

Khi đo, các vật kim loại (ví dụ: ống đồng hoặc thép gia cố) và cáp dẫn điện (50–60 Hz) sẽ được dò tìm. Để xác nhận, nút Kim loại/dòng điện sáng lên (4).

Để tìm gỗ trong tường khô, nhấn nút Gỗ (5). Chức năng được xác nhận khi nút Gỗ (5) sáng lên. Để tắt tìm kiếm gỗ, nhấn nút Gỗ (5) hoặc nút Kim loại/dòng điện (4), để nút Gỗ (5) sáng lên.

Lưu ý: Chỉ bật chức năng tìm kiếm gỗ để tìm kiếm tường khô cao có kết cấu phụ bằng gỗ. Kết quả đo có thể bị ảnh hưởng trên các bề mặt khác.

##

Hãy đặt dụng cụ đo lên bề mặt cần kiểm tra. Vòng chiếu sáng (1) sáng lên để hiển thị sẵn sàng đo.

Giữ chặt dụng cụ đo không đổi bằng bề mặt nắm (8). Không thay đổi tay cầm trong quá trình đo và đặc biệt không với vào khu vực cảm biến (17).

Luôn di chuyển thẳng dụng cụ đo theo hướng B với áp lực nhẹ trên nền không cần nâng hoặc thay đổi áp suất tiếp xúc. Chuyển động của dụng cụ đo về cơ bản phải theo chiều ngang so với đối tượng được tìm kiếm. Nếu bạn không biết căn chỉnh vật thể trên tường thì hãy thực hiện phép đo chéo (xem hình C).

Lưu ý về định vị lưới kim loại gia cố: Dụng cụ đo trước tiên phải nhận biết được bề mặt có lưới kim loại gia cố. Để thực hiện việc này, hãy di chuyển dụng cụ đo theo vòng tròn (đường kính > 30 cm) trên nền trước khi đo thực tế. Sau đó không nhấc dụng cụ đo lên khỏi nền và tiến hành đo như bình thường. Lý tưởng nhất là di chuyển qua điểm giao nhau và mắt lưới của đệm thép gia cố.

Hiển thị định vị:

- Nếu không tìm thấy vật thể bên dưới vùng cảm biến, vòng chiếu sáng (1) sáng màu xanh lá. Hiển thị đo (b) trống và không có âm tín hiệu phát ra.
- Nếu dụng cụ đo ở gần vật thể, thì vòng chiếu sáng (1) sáng đỏ. Khi bạn đến gần hơn, độ võng trong hiển thị đo (b) tăng lên và tần số của âm tín hiệu trở nên nhanh hơn.
- Phía trên tâm của vật thể, hiển thị đo (b) sẽ chỉ báo độ võng tối đa của phép đo, hiển thị tâm vật thể (a) sáng lên và một âm liên tục phát ra. Vòng chiếu sáng (1) vẫn sáng đỏ.
- Khi dụng cụ đo cách xa vật thể, thì hiển thị tâm vật thể sẽ tắt (a), độ võng trong hiển thị đo (b) giảm và tần số của âm tín hiệu trở nên chậm hơn.

Khi vật thể được đưa qua lần đầu tiên, tâm và ranh giới của vật thể được hiển thị toàn bộ.
Sau đó, để xác định chính xác tâm của vật thể, hãy di chuyển dụng cụ đo về phía vật thể mà không nhấc nó lên cho đến khi tâm vật thể được hiển thị lại (hiển thị tâm vật thể (a) sáng lên).
Để biết ranh giới chính xác hơn của vật thể, hãy di chuyển dụng cụ đo theo đường thẳng từ tâm vật thể cho đến khi vòng chiếu sáng (1) không còn sáng màu đỏ nữa.

Lỗ đánh dấu (2) nằm phía trên trọng tâm đo. Tại đây bạn có thể đánh dấu tâm hoặc ranh giới của một vật thể nếu cần.

Lưu ý: Sau khi đánh dấu một vật thể qua lỗ đánh dấu (2) (ví dụ bằng chân cắm) bạn phải khởi động một phép đo mới, vì phép đo có thể bị ảnh hưởng do chân cắm.

Loại vật thể đã tìm được hiển thị trong màn hình:

| (h) | Không phải kim loại từ tính, ví dụ ống đồng
| (g) | Kim loại từ tính, ví dụ thanh cốt thép
| (f) | Dẫn điện, ví dụ dây điện
| (e) | Không phải kim loại, ví dụ dầm gỗ

##

- Đường dây phải dẫn điện. Do đó, hãy kết nối các thiết bị tiêu thụ điện (ví dụ: đèn, thiết bị) với đường dây điện được tìm kiếm. Hãy bật thiết bị tiêu thụ điện để đảm bảo đường dây điện mang điện áp.

- Dụng cụ đo phải đạt tín hiệu 50 đến 60 Hz của đường dây điện. Nếu đường dây ở trong tường ẩm ướt (ví dụ: độ ẩm > 50 %), phía sau lá kim loại (ví dụ: lớp cách nhiệt) hoặc trong ống rỗng bằng kim loại, thì tín hiệu sẽ không đến được dụng cụ đo và không thể tìm thấy đường dây.

- Dụng cụ đo phải được nối đất tốt. Muốn vậy, hãy giữ chặt (không có Găng tay) tại bề mặt nắm (8). Đảm bảo bạn có sự tiếp xúc tốt với sàn. Giày, thang hoặc bệ cách điện có thể cản trở sự tiếp xúc. Sàn cũng phải được nối đất, nếu không thì không thể xác định được đường dây.

- Tín hiệu 50 đến 60 Hz của đường dây điện phải mạnh hơn ở phía trên đường dây so với vùng xung quanh​. Nếu tường quá ẩm hoặc nối đất kém, tín hiệu sẽ mạnh như nhau trên toàn bộ bức tường. Sau đó, dụng cụ đo sẽ cho biết tín hiệu được tìm thấy trên một vùng rộng lớn, nhưng không thể xác định chính xác đường dây.
  Trong trường hợp này, có thể hữu ích khi giữ tay còn lại của bạn dựa vào tường ở khoảng cách 20–30 cm so với dụng cụ đo để chuyển hướng tín hiệu khỏi tường. Tuy nhiên, vị trí của tay còn lại không được thay đổi trong quá trình đo.

- Không thể định vị đường dây điện nhiều pha (được gọi là dòng điện xoay chiều hoặc dòng điện mạnh) dưới dạng đường dây dẫn điện, vì tín hiệu từ các pha khác nhau triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng bạn có thể định vị các đường dây điện nhiều pha ở độ sâu thấp dưới dạng vật thể kim loại.

- Các bề mặt tường dẫn điện, ví dụ như một số loại gạch lát, có thể khiến đường dây điện không được hiển thị hoặc vòng chiếu sáng (1) phát sáng màu đỏ trên một khu vực rộng lớn.

- Các đường dây điện nằm phẳng (độ sâu tối đa 2–3 cm) cũng có thể được hiển thị dưới dạng vật kim loại. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho cáp xoắn.

- Tắt thiết bị tiêu thụ điện và ngắt đường dây dẫn điện trước khi khoan, cưa hoặc phay tường, trần nhà hoặc sàn nhà. Sau khi thực hiện tất cả các công việc, hãy đảm bảo vật thể bám trên nền không còn dẫn điện.

##

- Nếu tìm kiếm gỗ được bật, các vật thể khác như ống nhựa chứa đầy nước, dây cáp điện hoặc ống dẫn khí cũng có thể được hiển thị dưới dạng vật thể phi kim loại. Trước khi khoan, cưa hoặc phay, hãy kiểm tra bằng cách sử dụng các nguồn thông tin khác xem đó có thực sự là một thanh gỗ chứ không phải vật thể khác (ví dụ: ống nhựa, cáp điện, ống dẫn khí).

- Đinh và vít ở nền có thể khiến dầm gỗ được hiển thị dưới dạng vật thể kim loại trong màn hình.

- Có thể nhận biết các vật thể rộng hơn trên một khu vực rộng nhờ ánh sáng đỏ của vòng chiếu sáng (1). Các vật thẻ rộng có thể không được hiển thị toàn bộ.

- Trước khi khoan, cưa hoặc phay tường, bạn cần bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm bằng các nguồn thông tin khác. Vì kết quả đo có thể bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của môi trường hoặc chất lượng bức tường, mà có thể xuất hiện nguy hiểm mặc dù hiển thị đo (b) không hiển thị vật thể trong vùng cảm biến, âm tín hiệu không phát ra và vòng chiếu sáng (1) sáng xanh lá.