# Betrieb mit Li-Ionen-Akku-Pack

## Li-Ionen-Akku-Pack einsetzen/wechseln

Für den Wechsel von Batterien bzw. NiMH-Akkus zum Li-Ionen-Akku-Pack (12) drücken Sie auf die Arretierung (15) des Batteriefachdeckels. Entnehmen Sie den Batteriefachdeckel (16) und die eingesetzten Batterien bzw. Akkus.

Setzen Sie den Li-Ionen-Akku-Pack (12) ein und lassen Sie die Arretierung (11) einrasten.

Zum Entnehmen des Li-Ionen-Akku-Packs (12) drücken Sie die Arretierung (11) und nehmen den Li-Ionen-Akku-Pack aus dem Messwerkzeug.

## Li-Ionen-Akku-Pack laden

- Benutzen Sie zum Aufladen nur ein USB-Netzteil, dessen Ausgangsspannung und Mindest-Ausgangsstrom den Anforderungen im Kapitel "Technische Daten" entspricht. Beachten Sie die Betriebsanleitung des USB-Netzteils.

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Steckernetzteils übereinstimmen.

- Laden Sie den Akku nur über den USB-Anschluss bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 °C und +35 °C. Laden außerhalb des Temperaturbereiches kann den Akku beschädigen oder die Brandgefahr erhöhen.

Hinweis: Li-Ionen-Akkus werden aufgrund internationaler Transportvorschriften teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig auf.

Öffnen Sie die Abdeckung der USB Type-C®-Buchse (13). Verbinden Sie die USB-Buchse über das USB-Kabel (10) mit einem USB-Netzteil. Schließen Sie das USB-Netzteil an das Stromnetz an.

Farbe Ladeanzeige (14) | Bedeutung
--- | ---
gelb | Li-Ionen-Akku-Pack wird geladen.
grün | Li-Ionen-Akku-Pack ist vollständig geladen.
rot | Ladespannung oder Ladestrom sind ungeeignet.

Während des Ladevorgangs sind keine Messungen möglich, da das Messwerkzeug nicht vollständig auf den Untergrund aufgesetzt werden kann.

Entfernen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das USB-Kabel (10). Schließen Sie die Abdeckung der USB Type-C®-Buchse (13) zum Schutz vor Staub und Spritzwasser.