# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ตรวจสอบเครื่องมือวัดก่อนใช้งานทุกครั้ง หากมีความเสียหายที่มองเห็นได้หรือมีชิ้นส่วนหลุดหลวมภายในเครื่องมือวัด จะไม่รับประกันอีกต่อไปว่าเครื่องมือวัดจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

รักษาเครื่องมือวัดให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ เพื่อจะได้ทำงานได้ดีและปลอดภัย

อย่า‌จุ่ม‌เครื่องมือวัด‌ลงใน‌น้ำ‌หรือ‌ของเหลว‌อื่นๆ

เช็ดสิ่งสกปรกออกด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง อย่าใช้สารซักฟอกหรือตัวทำละลาย

ถอดตัวเลื่อน (18) ที่ด้านหลังของเครื่องมือวัด

เก็บรักษา‌และ‌ขนย้าย‌เครื่องมือวัด‌เฉพาะ‌เมื่อ‌บรรจุ‌อยู่‌ภายใน‌กระเป๋า‌ใส่‌เครื่องมือวัด‌ที่‌จัดมา‌ให้‌เท่านั้น