# Melakukan kalibrasi ulang alat pengukur

Jika objek logam ditampilkan dan indikator pengukuran (b) terus-menerus gagal meskipun tidak ada objek logam di dekat alat pengukur, alat pengukur dapat dikalibrasi ulang secara manual.

- Pastikan indikator level pengisian daya (d) masih menunjukkan minimal 1/3 dari kapasitas baterai.
- Matikan alat pengukur.
- Singkirkan semua objek yang dapat terdeteksi dari sekitar alat pengukur (termasuk jam tangan atau cincin yang terbuat dari logam).
  Pegang alat pengukur secara horizontal di udara dengan bagian belakang alat pengukur menghadap ke permukaan tanah.
- Untuk beralih ke mode kalibrasi, tekan tombol on/off (7) dan tombol sinyal suara (6) secara bersamaan. Tekan dan tahan kedua tombol (sekitar 5−10 detik) hingga cincin berpendar (1) berkedip merah.
- Untuk memulai kalibrasi ulang, tekan tombol sinyal suara (6) dan tahan (sekitar 5−10 detik) hingga cincin berpendar (1) menyala merah.
- Saat kalibrasi berhasil, alat pengukur akan hidup secara otomatis setelah beberapa detik dan siap untuk digunakan kembali.

Catatan: Apabila alat pengukur tidak beroperasi secara otomatis, ulangi proses kalibrasi ulang. Apabila alat pengukur masih tidak dapat beroperasi, bawalah alat pengukur ke layanan pelanggan Bosch resmi.