# Pengoperasian

- Lindungilah alat ukur dari cairan dan sinar matahari langsung.

- Jauhkan alat pengukur dari suhu atau perubahan suhu yang ekstrem. Jika terjadi perubahan suhu yang besar, biarkan alat menyesuaikan suhu lingkungan terlebih dulu sebelum dihidupkan. Pada suhu atau perubahan suhu yang ekstrem, ketepatan alat pengukur dan tampilan pada display dapat terganggu.

- Jagalah supaya alat ukur tidak terbentur atau terjatuh. Sebaiknya lakukan pemeriksaan di pusat layanan resmi Bosch setelah alat ukur terkena guncangan atau benturan keras dan saat mengalami kelainan fungsi.

- Hanya pegang alat pengukur pada area gagang yang disediakan (8) agar tidak mengganggu pengukuran.

- Jangan menempelkan stiker atau label apa pun di area sensor (17) pada bagian belakang alat pengukur. Terutama label berbahan logam akan memengaruhi hasil pengukuran.

Jangan mengenakan sarung tangan selama pengukuran dan pastikan sistem grounding memadai. Jika sistem grounding tidak memadai, pendeteksian kabel yang dialiri arus listrik dapat terganggu.

Selama pengukuran, hindari area di dekat perangkat yang memancarkan medan listrik, magnet, atau elektromagnetik yang kuat, seperti ponsel, laptop, atau tablet. Jika memungkinkan, nonaktifkan fungsi terkait atau matikan semua perangkat yang radiasinya dapat mengganggu pengukuran.

Pengoperasian awal
Cara kerja
Gangguan – Penyebab dan Solusi
Melakukan kalibrasi ulang alat pengukur