# Vận Hành

- Bảo vệ dụng cụ đo tránh khỏi ẳm ướt và không để bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp vào.

- Không cho dụng cụ đo tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt hoặc dao động nhiệt độ. Điều chỉnh nhiệt độ khi có sự dao động nhiệt độ lớn, trước khi bạn bật nó. Trong trường hợp ở trạng thái nhiệt độ cực độ hay nhiệt độ thay đổi thái quá, sự chính xác của dụng cụ đo và hiển thị trong màn hình có thể bị ảnh hưởng.

- Tránh va chạm mạnh hoặc làm rơi dụng cụ đo. Sau khi chịu những tác động bên ngoài nặng nề và có các bất thường về chức năng, bạn nên kiểm tra dụng cụ đo tại trung tâm dịch vụ có thẩm quyền của Bosch.

- Chỉ cầm dụng cụ đo ở tay cầm đã được thiết kế cho nó (8)để không làm ảnh hưởng đến phép đo.

- Không gắn nhãn dán hoặc biển báo trong vùng cảm biến (17) ở mặt sau của dụng cụ đo. Đặc biệt biển báo kim loại sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo.

Không đeo găng tay trong quá trình đo và đảm bảo tiếp đất đầy đủ. Nếu tiếp đất không đủ, khả năng nhận diện đường dây dẫn điện có thể bị ảnh hưởng.

Hãy tránh ở gần các thiết bị tạo ra điện trường, từ trường hoặc điện từ trường mạnh trong khi đo, ví dụ như điện thoại di động, Laptop hoặc máy tính bảng. Nếu có thể, hãy bỏ kích hoạt các chức năng tương ứng cho tất cả các thiết bị có bức xạ gây ảnh hưởng đến phép đo hoặc tắt các thiết bị.

Bắt Đầu Vận Hành
Cách Thức Hoạt Động
Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Hiệu chỉnh lại dụng cụ đo