# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

## การเปิด-ปิดเครื่อง

- ก่อนเปิดเครื่องมือวัดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณเซ็นเซอร์ (17) ไม่ชื้น หากจำเป็นให้ถูเครื่องมือวัดให้แห้งด้วยผ้า

- หากเครื่องมือวัดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอุณหภูมิให้ปล่อยให้เย็นลงก่อนเปิดเครื่อง

เปิดสวิทช์ เครื่องมือวัดโดยกดปุ่มเปิด-ปิด (7)

ปิดสวิทช์เครื่องมือวัดโดยกดปุ่มเปิด-ปิดอีกครั้ง (7)

หากไม่ได้กดปุ่มใดๆ บนเครื่องมือวัดเป็นเวลาประมาณ 5 นาทีและไม่มีการตรวจพบวัตถุ เครื่องมือวัดจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

## การเปิด-ปิดสวิทช์สัญญาณเสียง

ท่านสามารถเปิดและปิดสัญญาณเสียงด้วยปุ่มสัญญาณเสียง (6) เมื่อสัญญาณเสียงปิดอยู่ ตัวแสดงสถานะสัญญาณเสียง (c) จะปรากฏบนจอแสดงผล