# Bắt Đầu Vận Hành

## Bật Mở và Tắt

- Trước khi bật dụng cụ đo hãy đảm bảo rằng vùng cảm biến (17) không bị ẩm. Nếu cần thiết, hãy lau khô dụng cụ đo bằng vải.

- Nếu dụng cụ đo bị thay đổi mạnh về nhiệt độ, hãy điều chỉnh nhiệt độ trước khi bật lên.

Để bật dụng cụ đo, bạn hãy ấn phím bật/tắt (7).

Để Tắt dụng cụ đo, bạn hãy ấn lại phím bật/tắt (7).

Nếu trong khoảng 5 phút không có nút nào trên dụng cụ đo được bấm và không vật thể nào được phát hiện, dụng cụ đo sẽ tự động tắt.

## Chuyển đổi tắt/mở tín hiệu âm thanh

Bằng phím âm tín hiệu (6) bạn có thể tắt và bật âm tín hiệu. Khi tắt âm báo hiệu, hiển thị trạng thái âm báo (c) sẽ xuất hiện trên màn hình.