# 측정공구 재보정하기

측정공구 가까이에 금속 소재의 물체가 없음에도 불구하고, 금속 물체가 표시되고 측정 표시기 (b) 의 눈금 표시가 지속적으로 표시되면, 측정공구를 수동으로 재보정할 수 있습니다.

- 충전 상태 표시기 (d) 에 적어도 1/3 이상의 용량이 표시되는지 확인하십시오.
- 측정공구의 전원을 끄십시오.
- 측정공구 주변에서 표시될지도 모를 모든 물체를 제거하십시오(손목 시계 또는 금속 소재의 반지 포함).
  측정공구는 측정공구의 뒷면이 바닥을 향하도록 수평 상태로 공중에서 잡고 계십시오.
- 보정 모드로 전환하려면 전원 버튼 (7) 및 신호음 버튼 (6)을 동시에 누르십시오. 조명 링 (1) 이 적색으로 깜박일 때까지 두 버튼을 길게 누르십시오(약 5–10 초).
- 재보정을 시작하려면 조명 링 (1) 이 적색으로 점등될 때까지 신호음 버튼 (6) 을 길게(약 5−10 초) 누르십시오.
- 보정이 성공적으로 진행되었으면, 몇 시간 후에 측정공구가 자동으로 시작된 후 다시 작동 준비 상태가 됩니다.

지침: 측정공구가 자동으로 시작되지 않으면, 재보정을 반복하십시오. 그럼에도 불구하고 측정공구가 작동을 시작하지 않는다면, 측정공구를 Bosch 공인 서비스 센터에 맡기십시오.