# Data teknis

Detektor digital | GMS 120‑27
--- | ---
Nomor barang | ‎3 601 K81 7..‎‎‎‎
Kedalaman pendeteksian maksA)
Logam nonbesi (tembaga) | 120 mmB)
Logam besi | 100 mmC)
Kabel yang dialiri arus listrik 100–230 V (jika tegangan diterapkan) | 50 mmD)
Balok kayu di dalam drywall | 30 mmE)
Suhu pengoperasian | –10 °C … +50 °C
Suhu penyimpanan | –20 °C … +70 °C
Rentang frekuensi pengoperasian | 50 ± 2 kHz
Kekuatan medan magnet maks. (pada jarak 10 m) | 42 dBµA/m
Tinggi penggunaan maks. di atas tinggi acuan | 2000 m
Kelembapan relatif maks.
Untuk mendeteksi objek | 90%
Untuk mengklasifikasi kabel yang dialiri arus listrik | 50%
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2F)
Suplai daya
Set baterai li-ion | 3,7 V
Baterai (mangan alkali) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Baterai (NiMH) | 2 × 1,2 V HR6 (AA)
Durasi pengoperasian sekitar
Dengan set baterai li-ion | 5 h
Dengan baterai (mangan alkali) | 6 h
Dengan baterai (NiMH) | 7 h
BeratG) | 0,24 kg
Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | 186 × 86 × 33 mm
Tingkat perlindungan | IP54
Set baterai li-ion (aksesori) | BA 3.7V 1.0Ah A
Nomor barang | ‎1 607 A35 17H‎‎‎‎
Nomor barang JP | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Sambungan pengisian daya | USB Type‑C®
Tegangan nominal | 3,7 V
Kapasitas | 1,0 Ah
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | +10°C … +35°C
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengoperasian dan penyimpanan | –10°C … +45°C
Adaptor daya (aksesori)
Tegangan output | 5,0 V
Arus output minimal | 500 mA

A)

  Tergantung pada material dan ukuran objek serta material dan kondisi di dalam permukaan

B)

  Untuk pipa tembaga dengan diameter 15 mm

C)

  Untuk besi beton dengan diameter 12 mm

D)

  Kedalaman pendeteksian yang lebih rendah pada kabel yang tidak yang dialiri arus listrik

E)

  untuk balok kayu dengan lebar 54 mm, dibalik eternit dengan tebal 30 mm

F)

  Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.

G)

  Berat tanpa set baterai li-ion/baterai/penutup kompartemen baterai

Alat pengukur dapat diidentifikasi dengan jelas menggunakan nomor seri (19) pada label tipe.

- Hasil pengukuran dapat menjadi lebih buruk dalam hal akurasi dan kedalaman pendeteksian jika kondisi bagian dalam permukaan tidak menguntungkan.