# 작동 방법(그림 B 참조)

측정공구를 사용해 센서 영역 (17) 의 바닥을 측정 방향 A에 따라 최대 탐지 깊이까지 점검합니다.

각 측정에서 금속 물체(예: 구리관 또는 철근) 및 활선 케이블(50–60 Hz)이 자동으로 검색됩니다. 확인을 위해 금속/전류 버튼 (4) 이 점등됩니다.

추가로 건식 벽체에서 목재를 찾을 때도 목재 버튼 (5) 을 누르십시오. 이 기능은 목재 버튼 (5) 이 점등되면서 확인됩니다. 목재 검색 기능을 끄려면, 목재 버튼 (5) 또는 금속/전류 버튼 (4) 을 눌러서 목재 버튼 (5) 이 소등되게 하십시오.

지침: 목재 검색 기능은 목재 하부 구조가 있는 건식 벽체에서 검색할 때만 켜십시오. 다른 표면에서는 측정 결과가 손상될 수 있습니다.

##

측정공구를 탐지하려는 표면에 올려 놓으십시오. 조명 링 (1) 이 점등되면서 측정 준비 상태임을 표시합니다.

손잡이면 (8) 으로 측정공구를 고르게 잡으십시오. 측정 중에 손잡이를 변경하지 말고 특히 센서 영역 (17) 을 건드리지 마십시오.

가볍게 누른 상태로 바닥 위에서 B 방향을 향해 일직선으로 계속 측정공구를 움직여 주십시오. 측정공구를 들어 올리거나 버튼을 누르는 압력을 바꿀 필요가 없습니다. 측정공구의 움직임은 기본적으로 검색 중인 물체를 가로지르는 방향이어야 합니다. 벽에 있는 물체의 방향을 모를 경우 교차 측정을 진행하십시오(그림 C 참조).

철근 위치 확인 관련 지침: 측정공구로 먼저 철근이 있는 모재인지 확인해야 합니다. 이를 위해 본격적으로 측정을 진행하기 전에 모재 위에서 (직경이 30 cm가 넘는) 원 모양으로 측정공구를 움직이며 파악하십시오. 이후 측정공구를 모재에서 들어올리지 말고 평소와 같이 측정을 진행하십시오. 이때 교차 지점 및 철근의 메시 구조를 통과하는 것이 좋습니다.

위치 확인 표시:

- 센서 영역 아래에 물체가 없으면 조명 링 (1) 이 녹색으로 점등됩니다. 측정 표시기 (b) 가 비어 있고 음향 신호음이 울리지 않습니다.
- 측정공구가 물체에 접근하면 조명 링 (1) 이 적색으로 점등됩니다. 점점 더 가까워질수록 측정 표시기 (b) 의 눈금 표시가 늘어나고 신호음이 빨라집니다.
- 측정 표시기 (b) 가 물체의 중앙에 측정값의 최대 눈금 표시를 표시하고 물체 중앙 표시기 (a) 가 점등되고 연속 신호음이 울립니다. 조명 링 (1) 이 계속해서 적색으로 켜집니다.
- 측정공구가 물체에서 멀어지면, 물체 중앙 표시기 (a)가 꺼지고, 측정 표시기 (b) 의 눈금 표시가 줄어들고 신호음 속도가 느려집니다.

물체를 처음 통과할 때 물체의 중앙과 경계가 대략적으로 표시됩니다.
이후 물체 중앙의 위치를 정확하게 찾기 위해서는 물체 중앙이 다시 표시될 때까지(물체 중앙 표시기 (a) 가 켜짐) 측정공구를 들어 올리지 말고 물체 방향으로 다시 이동시키십시오.
보다 정확한 물체 경계를 설정하려면 조명 링 (1) 이 더 이상 적색으로 점등되지 않을 때까지 측정공구를 물체 중앙으로부터 직선으로 계속 이동시키십시오.

마킹 홀 (2) 은 측정 중심점 위에 있습니다. 필요한 경우 여기에서 물체의 중앙 또는 경계를 표시할 수 있습니다.

지침: (펜 등을 사용해) 마킹 홀 (2) 을 관통하여 물체에 마킹한 후에는 펜이 측정에 영향을 줄 수 있으므로 측정을 다시 시작해야 합니다.

발견된 물체의 유형이 다음과 같이 디스플레이에 표시됩니다.

| (h) | 비자성 금속(예: 구리관)
| (g) | 자성 금속(예: 보강 철근)
| (f) | 전류가 흐르는 상태(예: 전선)
| (e) | 비금속(예: 각재)

##

- 케이블에 전원이 공급되어야 합니다. 따라서 전원 소비 장치(예: 조명, 가전 제품)를 원하는 전원 케이블에 연결하십시오. 전원 소비 장치를 켜서 전원 케이블에 전압이 인가된 상태인지 확인하십시오.

- 전원 케이블의 50–60 Hz 신호가 측정공구에 도달해야 합니다. 케이블이 습한 벽(예: 습도 > 50 %), 금속 호일(예: 단열재) 뒤 또는 빈 금속 도관 안에 있을 경우, 신호가 측정공구에 도달하지 않아 케이블을 찾을 수 없습니다.

- 측정공구의 접지 상태가 양호해야 합니다. 이를 위해 (장갑을 착용하지 않은 상태에서) 손잡이면 (8) 을 단단히 붙잡으십시오. 사용자 역시 지면에 잘 접촉된 상태인지 확인하십시오. 절연 신발, 사다리 또는 층계참은 접촉을 방해할 수 있습니다. 바닥 자체도 접지되어 있어야 하며, 그렇지 않을 경우 케이블의 위치를 찾을 수 없습니다.

- 전원 케이블의 50–60 Hz 신호는 인접 영역보다 전선 위쪽이 더 강해야 합니다. 벽이 매우 습하거나 접지가 불량한 경우, 신호가 벽 전체에서 동일하게 강해집니다. 그렇게 되면 측정공구는 넓은 영역에 걸쳐서 신호가 발견되었음을 표시하지만, 전선의 위치를 정확하게 찾을 수 없습니다.
  이런 경우 측정공구에서 20−30 cm 떨어진 벽면에 맨손을 갖다 대면 벽에서 신호를 유도할 수 있습니다. 그러나 측정 과정 중에 맨손의 위치를 변경해서는 안 됩니다.

- 다상 전원 케이블(3상 전류 또는 중전류로도 알려짐)은 서로 다른 위상의 신호가 서로 상쇄되기 때문에 활선 케이블로 위치가 확인되지 않습니다. 다상 전원 케이블의 경우는 얕은 깊이에서 금속 물체로 위치를 확인할 수 있습니다.

- 예를 들면 특정 타일과 같이 전도성이 있는 벽면은 전원 케이블이 표시되지 않거나 조명 링 (1) 이 넓은 영역에 걸쳐서 적색으로 켜질 수 있습니다.

- 또한, 수평으로 설치된 전원 케이블(최대 2–3 cm 깊이)도 금속 물체로 표시될 수 있습니다. 단, 연선 케이블에는 해당되지 않습니다.

- 벽, 천장 또는 바닥에서 드릴링, 절단 또는 루팅 작업을 하기 전에 전력소비장치의 전원을 끄고 전압이 흐르는 라인에 전류가 흐르지 않도록 전환하십시오. 작업 후에는 항상 바닥면에 설치된 물체에 전압이 흐르지 않는지 확인하십시오.

##

- 목재 검색이 켜진 상태에서 물이 채워진 플라스틱 파이프, 전원 케이블 또는 가스관과 같은 다른 물체도 비금속 물체로 표시될 수 있습니다. 드릴, 톱, 루팅 작업을 진행하기 전에 다른 정보원을 통해서 다른 물체(예: 플라스틱 파이프, 전원 케이블, 가스관)가 아니라 실제 각재인지 확인하십시오.

- 바닥 내부의 못과 나사로 인해서 각재가 디스플레이에 금속 물체로 표시될 수 있습니다.

- 너비가 넓은 물체들은 적색 조명 링 (1) 의 넓은 영역에 불이 들어오는 것을 보고 확인할 수 있습니다. 상황에 따라 너비가 넓은 물체가 전체 크기로 표시되지 않을 수도 있습니다.

- 벽 내부에 드릴링, 쏘잉 또는 라우팅 작업을 하기 전에 다른 정보 자료들을 참고해 위험을 방지해야 합니다. 측정 결과는 환경의 영향 또는 벽의 특성에 영향을 받을 수 있으므로, 측정 표시기 (b) 의 센서 영역 안에 물체가 보이지 않고 신호음이 울리지 않으며 조명 링 (1) 이 녹색으로 점등되는 경우에도 위험이 존재할 수 있습니다.