# 操作

- 不可以讓濕氣滲入儀器中，也不可以讓陽光直接照射在儀器上。

- 勿讓測量工具暴露於極端溫度或溫度劇烈變化的環境。歷經較大溫度起伏時，請先回溫後再使用。如果測量工具曝露於極端溫度或溫度劇烈變化的環境中，將影響機器的探測準確度以及螢幕上的指示器。

- 測量工具須避免猛力碰撞或翻倒。測量工具遭受外力衝擊後，功能上若有任何異常，則應將它送交本公司授權的 Bosch 客戶服務中心進一步檢修。

- 請僅以指定的握面 (8)握住本測量工具，以免影響測量功能。

- 測量工具背面的探測範圍 (17) 不可黏有貼紙或標牌。尤其是金屬材質的標牌，它會影響探測結果。

請勿在測量過程中穿戴手套，並確保充分的接地措施。如果接地不充足時，可能會影響帶電線路的偵測。

在測量過程中，請勿靠近會發射強烈電場、磁場或電磁場的裝置，例如行動電話、筆記型電腦或平板電腦。儘可能在輻射會影響測量的裝置上停用其對應功能，或將裝置關閉。

操作機器
運作原理
故障 – 原因和補救方法
重新校準測量工具