# 以鋰離子充電電池組驅動

## 裝入／更換鋰離子充電電池組

如要將拋棄式電池或鎳氫充電電池更換成鋰離子充電電池組 (12)，請按下電池盒蓋的鎖扣 (15)。請取下電池盒蓋 (16) 和裝入的拋棄式電池或充電電池。

裝入鋰離子充電電池組 (12) 然後使鎖扣 (11) 卡合。

如要取出鋰離子充電電池組 (12)，請按下鎖扣 (11) 並從測量工具中取出鋰離子充電電池組。

## 為鋰離子充電電池組充電

- 充電時，只能使用符合「技術性數據」章節中所要求輸出電壓和最小輸出電流的 USB 電源供應器。請遵守 USB 電源供應器的操作說明書。

- 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電源變壓器銘牌上標示的電壓一致。

- 僅可在 +10 °C 至 +35 °C 的環境溫度下透過 USB 連接為充電電池充電。在溫度範圍之外充電會損壞充電電池或增加火災風險。

提示：由於國際運輸規定，出貨時鋰離子充電電池已部分充電。初次使用電動工具之前，請先將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

打開 USB Type-C® 插孔護蓋 (13)。使用 USB 連接線 (10) 將 USB 電源供應器連接到 USB 插孔。將 USB 電源供應器連接到電源上。

充電指示燈的顏色(14) | 意義
--- | ---
黃色 | 鋰離子充電電池組正在充電。
綠色 | 鋰離子充電電池組已充飽電。
紅色 | 充電電壓或充電電流不合適。

充電期間無法進行測量，因為測量工具無法完全放置在表面上。

充電程序完成後，拔下 USB 連接線 (10)。蓋上 USB Type-C® 插孔 (13) 的護蓋以防止灰塵和液體潑濺。