# Thông số kỹ thuật

Thiết bị định vị kỹ thuật số | GMS 120‑27
--- | ---
Mã số máy | ‎3 601 K81 7..‎‎‎‎
Độ sâu dò tối đaA)
Kim loại màu (Đồng) | 120 mmB)
Kim loại đen | 100 mmC)
Đường dây dẫn điện 100–230 V (khi điện áp được áp dụng) | 50 mmD)
Dầm gỗ trong tường khô | 30 mmE)
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C … +50 °C
Nhiệt độ lưu kho | –20 °C … +70 °C
Dải tần số hoạt động | 50 ± 2 kHz
Cường độ từ trường tối đa (ở 10 m) | 42 dBµA/m
Chiều cao ứng dụng tối đa qua chiều cao tham chiếu | 2000 m
Độ ẩm không khí tương đối tối đa
Để nhận diện vật thể | 90 %
Để phân loại cáp dẫn điện | 50 %
Mức độ ô nhiễm theo IEC 61010-1 | 2F)
Nguồn cung năng lượng
Bộ pin Li-ion | 3,7 V
Pin (kiềm-mangan) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Pin (NiMH) | 2 × 1,2 V HR6 (AA)
Thời gian vận hành khoảng
Với bộ pin Li-ion | 5 h
Với pin (kiềm-mangan) | 6 h
Với pin (NiMH) | 7 h
Trọng lượngG) | 0,24 kg
Kích thước (chiều dài × rộng × cao) | 186 × 86 × 33 mm
Mức độ bảo vệ | IP54
Bộ pin Li-ion (Phụ kiện) | BA 3.7V 1.0Ah A
Mã số máy | ‎1 607 A35 17H‎‎‎‎
Mã hàng JP | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Cổng sạc | USB Type‑C®
Điện thế danh định | 3,7 V
Điện dung | 1,0 Ah
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | +10 °C … +35 °C
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị trong quá trình vận hành và trong quá trình lưu trữ | –10 °C … +45 °C
Nguồn điện phích cắm (Phụ kiện)
Điện áp ra | 5,0 V
Dòng điện đầu ra tối thiểu | 500 mA

A)

  Tùy thuộc vào vật liệu và kích thước của các vật thể, vật liệu và tình trạng của nền

B)

  Ở ống đồng có đường kính 15 mm

C)

  Ở thép gia cố có đường kính 12 mm

D)

  độ sâu dò thấp hơn ở các đường dây không dẫn điện

E)

  đối với dầm gỗ có chiều rộng 54 mm, nằm sau lớp thạch cao dày 30 mm

F)

  Chỉ có chất bẩn không dẫn xuất hiện, nhưng đôi khi độ dẫn điện tạm thời gây ra do ngưng tụ.

G)

  Trọng lượng không có bộ pin Li-ion/pin/pin có thể sạc lại/nắp ngăn chứa pin

Số xêri (19) đều được ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng loại máy đo.

- Kết quả đo có thể kém hơn về độ chính xác và độ sâu dò khi chất lượng nền không phù hợp.