# 故障 – 原因和補救方法

原因 | 補救措施
--- | ---
溫度監控指示器 (k) 和示警指示器 (j) 亮起，無法進行測量
測量工具處於工作溫度之外，或處於強烈溫度波動下。 | 請關閉測量工具，並在重新開機前先使其恢復至正常溫度。唯有測量工具內部溫度維持穩定時，才可進行精準的測量。
電波干擾指示器 (i) 和示警指示器 (j) 亮起。
測量會因電場、磁場或電磁場而受到干擾（例如因測量工具附近的行動電話、筆記型電腦或平板電腦）。 | 儘可能在輻射會影響測量的裝置上停用其對應功能，或將裝置關閉。
示警指示器 (j) 閃爍。
測量工具故障且無法運作。 | 將測量工具寄至授權的客戶服務中心 Bosch。
指示金屬物體且測量指示器 (b) 持續有波動，即使測量工具附近並無金屬物體
原廠校正不再有效（例如因從高處摔落）。 | 請手動重新校準測量工具 參見 重新校準測量工具。
發光環 (1) 在放置於表面上時不再亮起。
因探測範圍 (17) 髒污而無法偵測表面。 | 使用乾燥的軟布清潔測量工具，並重新啟動測量。
牆面接觸或表面可能因特殊的牆體性質（例如非常暗的表面）而無法被偵測。 | 將測量工具放在表面上。若要手動進行牆體偵測，請同時按住金屬／電流按鈕 (4) 和木材按鈕 (5)（約 3 秒），直到發光環 (1) 亮起並響起一個聲音訊號。接著請如平時進行測量。 提示：在另一個表面上進行下一次測量前，必須再次重置手動牆體偵測。為此請關閉並再次啟動測量工具。