# 故障–原因和补救措施

原因 | 解决措施
--- | ---
温度监控显示(k)和警告显示(j)亮起，无法进行测量
测量仪超出工作温度范围，或受到了强烈的温度波动。 | 关闭测量仪并先使其冷却，然后再次打开。只有当测量仪内部的温度保持恒定时，才可以精确测量。
无线电干扰显示(i)和警告显示(j)亮起。
测量会受到电场、磁场或电磁场的影响（例如测量仪附近的移动电话、笔记本电脑或平板电脑）。 | 对于所有可能因其辐射而影响测量的设备，请尽可能停用相应的功能或关闭设备。
警告显示(j)闪烁。
测量仪有故障，无法再工作。 | 将测量仪发送给经授权的Bosch客户服务中心。
显示金属物体且测量显示(b)持续显示摆幅，即使在测量仪附近没有金属物体
出厂校准不再有效（例如由于从高处掉落）。 | 请手动再次校准测量仪 参见 再次校准测量仪。
光圈(1)在放到基底上时未亮起。
无法识别基底，因为传感区域(17)脏污。 | 请用干燥的软布清洁测量仪，然后重新启动测量。
墙面接触或基底可能由于特别的墙面属性（例如深色表面）而无法识别。 | 将测量仪放到基底上。手动识别墙面时，同时按压金属/电流(4)和木材按键(5)（约3秒），直至光圈(1)亮起并响起信号音。然后照常测量。 提示：下次在其他基底上测量前必须再次复位手动墙面识别。为此关闭测量仪并再次接通。