# Gangguan – Penyebab dan Solusi

Penyebab | Solusi
--- | ---
Indikator pemantauan suhu (k) dan indikator peringatan (j)menyala, tidak ada pengukuran yang dapat dilakukan
Alat pengukur berada di luar rentang suhu pengoperasian atau mengalami perubahan suhu yang tinggi. | Nonaktifkan alat pengukur dan biarkan menjadi dingin sebelum menghidupkannya kembali. Pengukuran yang tepat hanya dapat dilakukan jika suhu di dalam alat pengukur tetap konstan.
Indikator gangguan radio (i) dan indikator peringatan (j) menyala.
Pengukuran dipengaruhi oleh medan listrik, magnet, atau elektromagnetik (misalnya dari ponsel, laptop, atau tablet di dekat alat pengukur). | Jika memungkinkan, nonaktifkan fungsi terkait atau matikan semua perangkat yang radiasinya dapat mengganggu pengukuran.
Indikator peringatan (j) berkedip.
Alat pengukur mengalami gangguan dan tidak berfungsi lagi. | Kirimkan alat pengukur ke layanan pelanggan resmi Bosch.
Indikator benda logam dan defleksi permanen pada indikator pengukuran (b) meskipun tidak ada objek logam di dekat alat pengukur
Kalibrasi pabrik sudah tidak berlaku lagi (misalnya karena jatuh dari ketinggian). | Lakukan kalibrasi ulang alat pengukur secara manual lihat Melakukan kalibrasi ulang alat pengukur.
Cincin berpendar (1) tidak menyala ketika alat diletakkan di atas permukaan.
Permukaan tidak dapat terdeteksi karena area sensor (17) kotor. | Bersihkan alat pengukur dengan kain kering dan lembut dan ulangi pengukuran.
Kontak dinding atau permukaan tidak dapat terdeteksi karena karakter dinding yang khas (misalnya permukaan yang sangat gelap). | Letakkan alat pengukur di atas permukaan. Untuk melakukan pendeteksian dinding secara manual, tekan tombol mode pengoperasian logam/listrik (4) dan tombol mode pengoperasian kayu (5) secara bersamaan (sekitar 3 detik) hingga cincin berpendar (1) menyala dan terdengar sinyal suara. Kemudian, lakukan pengukuran seperti biasanya. Catatan: Sebelum pengukuran berikutnya pada permukaan yang berbeda, pendeteksian dinding secara manual harus kembali diatur ulang. Untuk melakukannya, matikan dan hidupkan kembali alat pengukur.