# 고장 – 원인 및 대책

원인 | 해결 방법
--- | ---
온도 모니터링 표시기 (k) 및 경고 표시기 (j) 가 켜지면, 측정이 불가능합니다.
측정공구가 작동 온도를 벗어났거나, 강한 온도 변화에 노출되었습니다. | 측정공구의 전원을 끄고 알맞은 온도로 조절되도록 한 후, 다시 전원을 켜십시오. 측정공구의 내부 온도가 일정하게 유지될 때만 정확한 측정이 가능합니다.
기능 장애 표시기 (i) 및 경고 표시기 (j) 가 점등됩니다.
측정은 전기장, 자기장 또는 전자기장의 영향을 받습니다(예: 측정공구 주변의 휴대폰, 노트북 또는 태블릿). | 측정에 영향을 미칠 수 있는 전자파를 방출하는 기기에서 해당 기능을 모두 비활성화시키거나 해당 기기의 전원을 끄십시오.
경고 표시기 (j) 가 깜박입니다.
측정공구에 장애가 있고 더 이상 작동하지 않습니다. | 측정공구를 Bosch 공인 서비스 센터에 맡기십시오.
측정공구 주변에 금속 물체가 없음에도 불구하고 금속 물체 표시기 및 측정 표시기 (b) 에 지속적으로 눈금이 표시됩니다.
공장 초기 보정이 더 이상 유효하지 않습니다(예: 높은 곳에서 추락). | 측정공구를 수동으로 재보정하십시오 참조 측정공구 재보정하기.
바닥에 세울 때 조명 링 (1) 이 켜지지 않습니다.
센서 영역 (17) 이 지저분해서 바닥을 감지할 수 없습니다. | 부드러운 마른 천으로 측정공구를 청소하고, 측정을 새로 시작하십시오.
특수한 벽면 특성(예: 매우 어두운 표면)으로 인해 벽면 접촉 또는 바닥을 인식하지 못합니다. | 측정공구를 바닥 위에 설치하십시오. 수동 벽면 감지를 위해서는 조명 링 (1) 이 켜지고 신호음이 울릴 때까지 금속/전류 버튼 (4) 및 목재 버튼 (5) 을 동시에 길게(약 3 초간) 누르십시오. 그런 다음 평소와 같이 측정을 진행하십시오. 지침: 다른 표면에서 다음 측정을 진행하기 전에 수동 벽면 감지를 다시 리셋해야 합니다. 이 경우 측정공구의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.