# การปรับเทียบเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือวัด

หากเครื่องมือวัดแสดงการตรวจพบวัตถุโลหะและตัวแสดงการวัด (b) แสดงแถบเบี่ยงเบนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีวัตถุโลหะอยู่ในบริเวณใกล้กับเครื่องมือวัด คุณสามารถปรับเทียบเครื่องมือวัดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการชาร์จ (d) ยังคงแสดงความจุอย่างน้อย 1/3
- ปิดสวิทช์เครื่องมือวัด
- นำวัตถุทั้งหมดที่อาจปรากฏออกจากบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องมือวัด (รวมถึงนาฬิกาหรือวงแหวนโลหะ)
  ถือเครื่องมือวัดในแนวนอนในอากาศเพื่อให้ด้านหลังของเครื่องมือวัดหันเข้าหาพื้น
- หากต้องการสลับเข้าสู่โหมดการปรับเทียบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (7) รวมทั้งปุ่มสัญญาณเสียง (6) พร้อมกัน กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ (ประมาณ 5−10 วินาที) จนกระทั่งไฟวงแหวน (1) กะพริบ เป็นสีแดง
- หากต้องการเริ่มการปรับเทียบใหม่ ให้กดปุ่มสัญญาณเสียง (6) ค้างไว้ (ประมาณ 5−10 วินาที) จนกระทั่งไฟวงแหวน (1) ติดสว่าง เป็นสีแดง
- หากการปรับเทียบเสร็จสมบูรณ์ เครื่องมือวัดจะเริ่มต้นอัตโนมัติในอีกไม่ช้าและจะพร้อมทำงานได้อีกครั้ง

หมายเหตุ: เครื่องมือวัดจะเริ่มต้นอัตโนมัติในอีกไม่ช้าและจะพร้อมให้งานได้อีกครั้ง หากเครื่องมือวัดยังไม่เริ่มทำงาน ให้ส่งไปที่ศูนย์บริการลูกค้า Bosch ที่ผ่านการรับรอง