# Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục
--- | ---
Hiển thị giám sát nhiệt độ (k) và hiển thị cảnh báo (j) sáng, không thể đo
Dụng cụ đo ở ngoài khoảng nhiệt độ hoạt động hoặc đã chịu sự dao động nhiệt độ mạnh. | Tắt dụng cụ đo và để nó nguội trước khi bật lại. Chỉ có thể đo chính xác nếu nhiệt độ bên trong dụng cụ đo không đổi.
Hiển thị nhiễu sóng vô tuyến (i) và hiển thị cảnh báo (j) sáng lên.
Phép đo bị ảnh hưởng bởi điện trường, từ trường hoặc điện từ (ví dụ: từ điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng ở gần dụng cụ đo). | Nếu có thể, hãy bỏ kích hoạt các chức năng tương ứng cho tất cả các thiết bị có bức xạ gây ảnh hưởng đến phép đo hoặc tắt các thiết bị.
Hiển thị cảnh báo (j) nhấp nháy.
Dụng cụ đo có trục trặc và không còn hoạt động. | Hãy gửi dụng cụ đo đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của Bosch.
Hiển thị vật kim loại và độ võng cố định của hiển thị đo (b), mặc dù không có vật kim loại nào ở gần dụng cụ đo
Việc hiệu chuẩn tại xưởng không còn hiệu lực (ví dụ: do rơi từ độ cao lớn). | Hiệu chỉnh lại dụng cụ đo theo cách thủ công xem Hiệu chỉnh lại dụng cụ đo.
Vòng chiếu sáng (1) chiếu sáng khi lắp trên nền.
Không thể nhận diện nền, vì vùng cảm biến (17) bị bẩn. | Hãy lau sạch dụng cụ đo bằng vải mềm khô và khởi động lại phép đo.
Không thể nhận dạng được điểm tiếp xúc với tường hoặc nền do đặc tính đặc biệt của tường (ví dụ: bề mặt rất tối). | Hãy đặt dụng cụ đo trên nền. Để nhận diện tường thủ công, nhấn nút Kim loại/dòng điện (4) và gỗ (5) đồng thời (khoảng 3 s), đến khi vòng chiếu sáng (1) chiếu sagns và âm tín hiệu phát ra. Sau đó, đo như bình thường. Lưu ý: Trước phép đo tiếp theo trên một nền khác, bạn phải thiết lập lại nhận diện tường thủ công. Hãy tắt dụng cụ đo và bật lại.