# 校正

金属探知モードで使用中に、対象物が本機付近に存在しないにもかかわらず、探知インジケーター(b)の表示バーが継続的に表示される場合、手動で本機の校正・調整を行うことができます。

- 残量表示(d)で残量が1/3以上あることを確認します。
- 本機の電源をオフにします。
- 本機付近に金属の物体（腕時計や金属製の指輪などを含む）がないことを確認し、本機を空中で持ちます。
  その際、本機の裏面が下を向くように本機を持ってください。
- 校正モードに切り替える場合は、LEDライトリング(1)が赤色で点滅するまで、電源ボタン(7)とシグナル音ボタン(6)を同時に押し続けます（約5～10秒）。
- 再度校正を行う場合は、LEDライトリング(1)が赤色で点灯するまで、シグナル音ボタン(6)を押し続けます（約5～10秒）。
- 校正作業が完了すると、本機は数秒後に始動し、再び使用可能な状態になります。

注意事項：本機が自動的に始動しない場合には、校正を再度実行してください。それでも本機が始動しない場合には、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具Boschサービスセンターまでご連絡ください。