# Inbetriebnahme

## Ein-/Ausschalten

- Stellen Sie vor dem Einschalten des Messwerkzeugs sicher, dass der Sensorbereich (17) nicht feucht ist. Reiben Sie das Messwerkzeug gegebenenfalls mit einem Tuch trocken.

- War das Messwerkzeug einem starken Temperaturwechsel ausgesetzt, dann lassen Sie es vor dem Einschalten austemperieren.

Zum Einschalten des Messwerkzeugs drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (7).

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste (7).

Wird ca. 5 min lang keine Taste am Messwerkzeug gedrückt und werden keine Objekte detektiert, schaltet sich das Messwerkzeug automatisch ab.

## Signalton ein-/ausschalten

Mit der Taste Signalton (6) können Sie den Signalton ein- und ausschalten. Bei ausgeschaltetem Signalton erscheint im Display die Statusanzeige Signalton (c).