# Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ursache | Abhilfe
--- | ---
Anzeige Temperaturüberwachung (k) und Warnanzeige (j) leuchten, keine Messung möglich
Das Messwerkzeug befindet sich außerhalb der Betriebstemperatur oder war starken Temperaturschwankungen ausgesetzt. | Schalten Sie das Messwerkzeug aus und lassen Sie es austemperieren, bevor Sie es wieder einschalten. Exakte Messungen sind nur möglich, wenn die Temperatur im Inneren des Messwerkzeugs konstant bleibt.
Anzeige Funkstörung (i) und Warnanzeige (j) leuchten.
Die Messung wird durch elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder beeinträchtigt (z.B durch Mobiltelefone, Laptops oder Tablets in der Nähe des Messwerkzeugs). | Deaktivieren Sie nach Möglichkeit bei allen Geräten, deren Strahlung die Messung beeinträchtigen kann, die entsprechenden Funktionen, oder schalten Sie die Geräte aus.
Warnanzeige (j) blinkt.
Das Messwerkzeug hat eine Störung und ist nicht mehr funktionsfähig. | Senden Sie das Messwerkzeug an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Anzeige Metallobjekt und dauerhafter Ausschlag der Messanzeige (b), obwohl sich kein Metallobjekt in der Nähe des Messwerkzeugs befindet
Die Werkskalibrierung ist nicht mehr gültig (z.B. wegen Sturz aus großer Höhe). | Kalibrieren Sie das Messwerkzeug manuell nach siehe Messwerkzeug nachkalibrieren.
Leuchtring (1) leuchtet beim Aufsetzen auf den Untergrund nicht.
Der Untergrund kann nicht erkannt werden, weil der Sensorbereich (17) verschmutzt ist. | Säubern Sie das Messwerkzeug mit einem trockenen, weichen Tuch und starten Sie die Messung neu.
Der Wandkontakt bzw. Untergrund kann aufgrund besonderer Wandeigenschaften (z.B. sehr dunkle Oberfläche) nicht erkannt werden. | Setzen Sie das Messwerkzeug auf den Untergrund. Für eine manuelle Wanderkennung drücken Sie die Tasten Metall/Strom (4) und Holz (5) gleichzeitig so lang (etwa 3 s), bis der Leuchtring (1) aufleuchtet und ein Signalton ertönt. Messen Sie dann wie gewohnt. Hinweis: Vor der nächsten Messung auf einem anderen Untergrund müssen Sie die manuelle Wanderkennung wieder zurücksetzen. Schalten Sie dazu das Messwerkzeug aus und wieder ein.