# Pengoperasian awal

## Menghidupkan/mematikan

- Pastikan area sensor (17) tidak lembap sebelum menghidupkan alat pengukur. Jika perlu, lap alat pengukur dengan kain hingga kering.

- Jika alat pengukur mengalami perubahan suhu yang ekstrem, biarkan alat menyesuaikan suhu lingkungan sebelum dihidupkan.

Untuk menghidupkan alat ukur, tekan tombol on/off (7).

Untuk mematikan alat pengukur, tekan kembali tombol on/off (7).

Jika tidak ada tombol yang ditekan pada alat pengukur selama sekitar 5 menit dan tidak ada objek yang terdeteksi, alat pengukur akan mati secara otomatis.

## Mengaktifkan/menonaktifkan sinyal akustik

Gunakan tombol sinyal suara (6) untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sinyal suara. Jika sinyal suara dinonaktifkan, sinyal suara untuk indikator status (c) akan muncul pada display.