# ข้อผิดพลาด – สาเหตุและมาตรการแก้ไข

สาเหตุ | มาตรการแก้ไข
--- | ---
หากไฟแสดงการตรวจสอบอุณหภูมิ (k) และไฟเตือน (j) ติดสว่าง เครื่องจะไม่สามารถทำการตรวจวัดได้
อุณหภูมิของเครื่องมือวัดอยู่นอกช่วงอุณหภูมิการทำงานหรือเกิดการผันผวนของอุณหภูมิเป็นอย่างมาก | ปิดสวิตช์เครื่องมือวัด และปล่อยให้อุณหภูมิลดลงก่อนที่จะเปิดสวิตช์เครื่องอีกครั้ง เครื่องจะสามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำต่อเมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องมือวัดอยู่ในระดับคงที่
การแสดงผลสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ (i) และไฟเตือน (j) ติดสว่าง
การวัดถูกลดทอนประสิทธิภาพเนื่องจากสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ตในบริเวณใกล้กับเครื่องมือวัด) | หากเป็นไปได้ ให้ปิดใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดซึ่งการแผ่รังสีของอุปกรณ์อาจส่งผลต่อการวัด หรือปิดใช้อุปกรณ์
ไฟเตือน (j) กะพริบ
เครื่องมือวัดเกิดความขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป | ส่งเครื่องมือวัดไปยังศูนย์บริการลูกค้า Bosch ที่ผ่านการรับรอง
การแสดงผลวัตถุโลหะและแถบเบี่ยงเบนอย่างต่อเนื่องที่ตัวแสดงผลการวัด (b) แม้ว่าจะไม่มีวัตถุโลหะอยู่ในบริเวณใกล้กับเครื่องมือวัด
การปรับเทียบจากโรงงานไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป (เช่น เนื่องจากการตกจากที่สูง) | ให้ปรับเทียบเครื่องมือวัดด้วยตนเองโดยใช้ ดู การปรับเทียบเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือวัด
ไฟวงแหวน (1) ไม่ติดสว่างเมื่อจัดวางเครื่องมือบนพื้นผิว
เครื่องไม่สามารถตรวจจับพื้นผิวได้เนื่องจากบริเวณเซ็นเซอร์ (17) สกปรก | ทำความสะอาดเครื่องมือวัดด้วยผ้าแห้งนุ่มและเริ่มการตรวจวัดอีกครั้ง
เครื่องไม่สามารถตรวจจับหน้าสัมผัสผนังหรือพื้นผิวได้เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะบางประการของผนัง (เช่น พื้นผิวเข้มมาก) | วางเครื่องมือวัดลงบนพื้นผิว สำหรับการตรวจหาผนังด้วยตนเอง ให้กดปุ่มวัตถุโลหะ/กระแสไฟฟ้า (4) และปุ่มวัสดุไม้ (5) ค้างไว้พร้อมกัน (ประมาณ 3 วินาที) จนกระทั่งไฟวงแหวน (1) ติดสว่างและสัญญาณเสียงดังขึ้น ดำเนินการวัดตามปกติ หมายเหตุ: ก่อนการวัดครั้งถัดไปบนพื้นผิวอื่น คุณจำเป็นต้องรีเซ็ตการตรวจหาผนังด้วยตนเองอีกครั้ง โดยปิดสวิตช์เครื่องมือวัดและเปิดใหม่อีกครั้ง