# Messwerkzeug nachkalibrieren

Wird ein Metallobjekt angezeigt und die Messanzeige (b) schlägt dauerhaft aus, obwohl sich kein Objekt aus Metall in der Nähe des Messwerkzeugs befindet, können Sie das Messwerkzeug manuell nachkalibrieren.

- Stellen Sie sicher, dass die Ladezustandsanzeige (d) noch mindestens 1/3 Kapazität anzeigt.
- Schalten Sie das Messwerkzeug aus.
- Entfernen Sie alle Objekte, die angezeigt werden könnten, aus der Nähe des Messwerkzeugs (auch Armbanduhr oder Ringe aus Metall).
  Halten Sie das Messwerkzeug waagerecht so in die Luft, dass die Rückseite des Messwerkzeugs zum Boden zeigt.
- Um in den Kalibriermodus zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste (7) sowie die Taste Signalton (6). Halten Sie beide Tasten so lange gedrückt (ca. 5−10 s), bis der Leuchtring (1) rot blinkt.
- Um die Neukalibrierung zu starten, drücken Sie die Taste Signalton (6) und halten sie so lange gedrückt (ca. 5−10 s), bis der Leuchtring (1) rot leuchtet.
- Verlief die Kalibrierung erfolgreich, startet das Messwerkzeug nach einigen Sekunden automatisch und ist wieder betriebsbereit.

Hinweis: Startet das Messwerkzeug nicht automatisch, wiederholen Sie das Nachkalibrieren. Sollte das Messwerkzeug dennoch nicht starten, senden Sie es an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.