# 技術性數據

數位定位裝置 | GMS 120‑27
--- | ---
產品機號 | ‎3 601 K81 7..‎‎‎‎
最大偵測深度A)
非鐵類金屬（銅） | 120 mmB)
鐵類金屬 | 100 mmC)
帶電線路 100–230 V（連接電壓時） | 50 mmD)
乾式牆體中的木樑 | 30 mmE)
工作溫度 | –10 °C … +50 °C
儲藏溫度 | –20 °C … +70 °C
工作頻率範圍 | 50 ± 2 kHz
最大磁場強度（10 m 時） | 42 dBµA/m
最高適用海拔 | 2000 m
空氣相對濕度最大值
用於偵測物體 | 90 %
用於分類帶電線路 | 50 %
根據 IEC 61010-1 之污染等級 | 2F)
電源供應
鋰離子充電電池組 | 3.7 V
拋棄式電池（鹼-錳） | 2 × 1.5 V LR6 (AA)
充電電池（鎳氫） | 2 × 1.2 V HR6 (AA)
連續工作時間約略值
配備鋰離子充電電池組 | 5 小時
配備拋棄式電池（鹼-錳） | 6 小時
配備充電電池（鎳氫） | 7 小時
重量G) | 0.24 kg
尺寸（長 × 寬 × 高） | 186 × 86 × 33 mm
防護等級 | IP54
鋰離子充電電池組（配件） | BA 3.7V 1.0Ah A
產品機號 | ‎1 607 A35 17H‎‎‎‎
產品機號 JP | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
充電口 | USB Type‑C®
額定電壓 | 3.7 V
容量 | 1.0 Ah
充電狀態下的建議環境溫度 | +10 °C … +35 °C
操作及存放狀態下的建議環境溫度 | –10 °C … +45 °C
電源變壓器（配件）
輸出電壓 | 5.0 V
最低輸出電流 | 500 mA

A)

  取決於物體材質與大小，以及基材的材質與狀態

B)

  若為直徑 15 mm 的銅管

C)

  若為直徑 12 mm 的鋼筋

D)

  非帶電線路的偵測深度較小

E)

  適用於寬度為 54 mm 的木樑，後面是 30 mm 厚的石膏板

F)

  只產生非傳導性污染，但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電。

G)

  電池盒蓋不含鋰離子充電電池組/電池/充電電池/電池盒蓋的重量

從產品銘牌的序號 (19) 即可確定您的測量工具機型。

- 在底材不利作業的情況下，探測結果的準確度和探測高度可能因而變差。