# กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

ต้องอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด หากไม่ใช้เครื่องมือวัดตามคำแนะนำเหล่านี้ ระบบป้องกันเบ็ดเสร็จในเครื่องมือวัดอาจได้รับผลกระทบ เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง

- ส่ง‌เครื่องมือวัดให้‌ช่าง‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ตรวจซ่อม‌และ‌ใช้‌อะไหล่‌เปลี่ยน‌ของแท้‌เท่านั้น ทั้งนี้‌เพื่อ‌ให้‌มั่นใจ‌ได้ว่าจะ‌สามารถ‌ใช้งาน‌เครื่องมือวัด‌ได้‌อย่าง‌ปลอดภัย‌เสมอ

- อย่าใช้เครื่องมือวัดใน‌สภาพ‌แวดล้อมที่‌เสี่ยงต่อการระเบิด ‌ซึ่งเป็นที่ที่‌มี‌ของเหลว แก๊ซ หรือฝุ่น‌ที่‌ติด‌ไฟ‌ได้ ใน‌เครื่องมือ‌วัด‌สามารถ‌เกิด‌ประกาย‌ไฟ‌ซึ่ง‌อาจ‌จุด‌ฝุ่น‌ละอองหรือ‌ไอ‌ระเหย‌ให้‌ติดไฟ‌ได้

- ห้ามเปลี่ยนแปลงและเปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ อันตราย‌จาก‌การลัด‌วงจร

- เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอ‌ระเหย‌อาจ‌ทำให้‌ระบบ‌หายใจ‌ระคาย‌เคือง

- หากใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือหากแบตเตอรี่ชำรุด ของเหลวไวไฟอาจ‌ไหล‌ออก‌มา‌จาก‌แบตเตอรี่ได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว ในกรณีที่สัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ด้วย ของ‌เหลว‌ที่‌ไหล‌ออก‌มา‌จาก‌แบตเตอรี่‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌อาการ‌คัน‌หรือ‌แสบ‌ผิวหนัง‌ได้

- วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ไหม้ มีควัน ระเบิด หรือร้อนเกินไป

- นำแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานออกห่างจากคลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การ‌ลัด‌วงจร‌ของ‌ขั้ว‌แบตเตอรี่‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌การไหม้‌หรือ‌ไฟลุก‌ได้

- ใช้แบตเตอรี่แพ็คเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเท่านั้น ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย

- ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คด้วยเครื่องชาร์จที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น เครื่อง‌ชาร์จ‌ที่‌เหมาะ‌สำหรับ‌ชาร์จ‌แบตเตอรี่‌ประเภท‌หนึ่ง หาก‌นำไป‌ชาร์จ‌แบตเตอรี่‌ประเภท‌อื่น อาจ‌เกิด‌ไฟไหม้‌ได้

| ปกป้อง‌แบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัด‌วงจร

- เครื่องมือวัดนี้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเอกสารข้อมูล ให้ปิดคลุมป้องกันแผนการก่อสร้าง ภาพถ่ายขั้นตอนการก่อสร้าง ฯลฯ ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ก่อนเจาะ เลื่อย หรือเซาะผนัง เพดาน หรือพื้น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นในอากาศหรือบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่นที่ก่อให้เกิดสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับสูง ความเปียกชื้น วัสดุอาคารที่มีส่วนประกอบของโลหะ วัสดุฉนวนที่เคลือบชั้นอะลูมิเนียม รวมทั้งวอลล์เปเปอร์หรือกระเบื้องที่มีคุณสมบัตินำความร้อน อาจทำให้ความแม่นยำของเครื่องมือวัดลดลง จำนวน ประเภท ขนาด และตำแหน่งของวัตถุอาจส่งผลให้การวัดผิดพลาดได้

- หากมีท่อก๊าซในอาคาร ให้ตรวจสอบหลังการทำงานบนผนัง เพดาน หรือพื้นทุกครั้งว่าไม่ท่อก๊าซไม่เสียหาย

- เมื่อยึดวัตถุเข้ากับผนังเบา ให้ตรวจสอบว่า ผนังหรือวัสดุยึดสามารถรับน้ำหนักเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยึดเข้ากับโครงสร้างส่วนล่าง

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเพาเวอร์ซัพพลาย