# 使用锂离子电池组驱动

## 装入/更换锂离子电池组

将蓄电池或镍氢充电电池更换为锂离子电池组(12)时，请按压蓄电池盒盖止动件(15)。取出蓄电池盒盖(16)以及装入的蓄电池或充电电池。

装入锂离子电池组(12)，将止动件(11)卡止。

如需取出锂离子电池组(12)，按压止动件(11)，将锂离子电池组从测量仪中取出。

## 为锂离子电池组充电

- 充电时只能使用输出电压和最小输出电流符合“技术数据”一章中的要求的USB电源。请注意USB电源的操作说明书。

- 注意电源电压！电源的电压必须和电源适配器上标示的电压数据一致。

- 仅在+10摄氏度至+35摄氏度的环境温度下通过USB连接给充电电池充电。在温度范围以外充电可能会导致充电电池损坏或提高火灾风险。

提示：鉴于国际运输规定，锂离子充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

打开Type-C® USB插口的盖子(13)。将USB插口通过USB线(10)与USB电源连接。将USB电源连接到电源上。

充电指示灯(14)颜色 | 含义
--- | ---
黄色 | 锂离子电池组正在充电。
绿色 | 锂离子电池组已充满电。
红色 | 充电电压或充电电流不合适。

充电过程中无法进行测量，因为无法将测量仪完全放到基底上。

充电完成后移除USB线(10)。关闭Type-C® USB插口(13)盖子，以防灰尘和溅水进入。