# 技术数据

数字式探测仪 | GMS 120‑27
--- | ---
物品代码 | ‎3 601 K81 7..‎‎‎‎
最大探测深度A)
非铁金属（铜） | 120毫米B)
黑色金属 | 100毫米C)
100–230伏特通电导线（施加电压时） | 50毫米D)
干墙板中的木梁 | 30毫米E)
工作温度 | –10摄氏度至+50摄氏度
仓储温度 | –20摄氏度至+70摄氏度
工作频率范围 | 50±2千赫
最大磁场强度（10米时） | 42分贝微安/米
基准高度以上的最大使用高度 | 2000米
最大相对湿度
用于识别物体 | 90 %
用于将通电导线分类 | 50 %
脏污程度符合IEC 61010-1 | 2F)
供电
锂离子电池组 | 3.7伏特
蓄电池（碱-锰） | 2 × 1.5伏特LR6（AA）
充电电池（镍氢电池） | 2 × 1.2伏特HR6（AA）
运行时间大约
使用锂离子电池组 | 5小时
使用蓄电池（碱-锰） | 6小时
使用充电电池（镍氢电池） | 7小时
重量G) | 0.24公斤
尺寸（长 × 宽 × 高） | 186 × 86 × 33毫米
防护类型 | IP54
锂离子电池组（附件） | BA 3.7V 1.0Ah A
物品代码 | ‎1 607 A35 17H‎‎‎‎
物品号JP | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
充电接口 | USB Type‑C®
额定电压 | 3.7伏特
电量 | 1.0安培小时
充电时建议的环境温度 | +10摄氏度至+35摄氏度
工作时和存放时建议的环境温度 | –10摄氏度至+45摄氏度
插头电源（附件）
输出电压 | 5.0伏特
最小输出电流 | 500毫安

A)

  视物体的材料和大小、基底的材料和状态而定

B)

  适用于直径15毫米的铜管

C)

  适用于直径12毫米的钢筋

D)

  非通电导线的探测深度较低

E)

  适用于54毫米宽的木樑，30毫米厚的石膏板后面

F)

  仅出现非导电性污染，不过有时会因凝结而暂时具备导电性。

G)

  不含锂离子电池组/蓄电池/充电电池/电池盒盖的重量

型号铭牌上的序列号(19)是测量仪唯一的识别码。

- 关于精度和探测深度，当基底状态不利于探测时，测量结果可能会比较糟糕。