# 故障かな？と思ったら – 原因と対処

原因 | 対処
--- | ---
温度警告表示(k)と警告表示(j)が点灯し、探知できない
本機が使用温度範囲になっていないか、または周囲温度が急激に変化した | 本機の電源を切り、本機を周囲温度に順応させてから電源を入れてください。本機内部の温度が一定に保たれている場合にのみ、正確に探知することができます。
電波干渉表示(i)と警告表示(j)が点灯する
探知時に、電場、磁場や電磁場の影響を受けた（本機の近くにある携帯電話、ノートPC、タブレット端末などから） | 可能な場合には、探知に影響を及ぼすおそれのあるすべての機器や機能をオフにするか、または機器の電源を切ってください。
警告表示(j)が点滅する
本機に異常があり、動作しない | お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具Boschサービスセンターまでご連絡ください。
本機付近に金属の物体がないにもかかわらず、金属探知表示と探知インジケーター(b)の表示バーが継続的に表示される
（高所からの落下などによって）工場出荷時の校正が無効になった | 本機を 参照 校正により手動で校正し直してください。
本機を対象面に当ててもLEDライトリング(1)が点灯しない
センサー探知部(17)が汚れているため、対象面を探知できない | 乾いた、柔らかい布で汚れを拭き取ってから探知し直してください。
壁面が特殊で（例：表面がかなり暗い）、壁の接触面または表面を探知できない | 本機を対象面に当て、手動で壁面を探知するために、LEDライトリング(1)が点灯し、シグナル音が鳴るまで、金属／通電線探知ボタン(4)と木材探知ボタン(5)を同時に押します（約3秒間）。それから探知作業を通常通り行ってください。 注意事項：別の対象面を改めて探知する前に、手動壁面探知を再度リセットする必要があります。そのために、本機のスイッチをオフにしてから再びオンにしてください。