# Technische Daten

Digitales Ortungsgerät | GMS 120‑27
--- | ---
Sachnummer | ‎3 601 K81 7..‎‎‎‎
max. ErfassungstiefeA)
Nichteisenmetalle (Kupfer) | 120 mmB)
Eisenmetalle | 100 mmC)
spannungsführende Leitungen 100−230 V (bei angelegter Spannung) | 50 mmD)
Holzbalken in Trockenbauwänden | 30 mmE)
Betriebstemperatur | –10 °C … +50 °C
Lagertemperatur | –20 °C … +70 °C
Betriebsfrequenzbereich | 50 ± 2 kHz
max. magnetische Feldstärke (bei 10 m) | 42 dBµA/m
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m
relative Luftfeuchte max.
für die Erkennung von Objekten | 90 %
für die Klassifizierung von spannungsführenden Leitungen | 50 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 | 2F)
Energieversorgung
Li‑Ionen-Akku-Pack | 3,7 V
Batterien (Alkali-Mangan) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Akkus (NiMH) | 2 × 1,2 V HR6 (AA)
Betriebsdauer ca.
mit Li‑Ionen-Akku-Pack | 5 h
mit Batterien (Alkali-Mangan) | 6 h
mit Akkus (NiMH) | 7 h
GewichtG) | 0,24 kg
Maße (Länge × Breite × Höhe) | 186 × 86 × 33 mm
Schutzart | IP54
Li‑Ionen-Akku-Pack (Zubehör) | BA 3.7V 1.0Ah A
Sachnummer | ‎1 607 A35 17H‎‎‎‎
Sachnummer JP | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Ladeanschluss | USB Type‑C®
Nennspannung | 3,7 V
Kapazität | 1,0 Ah
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | +10 °C … +35 °C
empfohlene Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | −10 °C … +45 °C
Steckernetzteil (Zubehör)
Ausgangsspannung | 5,0 V
Ausgangsstrom mindestens | 500 mA

A)

  abhängig von Material und Größe der Objekte sowie Material und Zustand des Untergrundes

B)

  bei Kupferrohr mit 15 mm Durchmesser

C)

  bei Bewehrungsstahl mit 12 mm Durchmesser

D)

  geringere Erfassungstiefe bei nicht spannungsführenden Leitungen

E)

  bei Holzbalken mit 54 mm Breite, hinter 30 mm dickem Gipskarton

F)

  Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.

G)

  Gewicht ohne Li-Ionen-Akku-Pack/Batterien/Akkus/Batteriefachdeckel

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (19) auf dem Typenschild.

- Das Messergebnis kann hinsichtlich der Genauigkeit und Erfassungstiefe bei ungünstiger Beschaffenheit des Untergrundes schlechter ausfallen.