# Vận hàng bằng bộ pin Li-Ion

## Lắp/thay bộ pin Li-ion

Để chuyển từ ắc quy hoặc pin NiMH sang bộ pin Li-ion (12) hãy ấn vào lẫy cài (15) của nắp đậy pin. Lấy nắp đậy pin (16) và ắc quy hoặc pin được lắp ra.

Hãy lắp bộ pin Li-ion (12) và khớp khóa giữ (11) vào.

Để tháo bộ pin Li-ion (12) hãy ấn khóa giữ (11) và lấy bộ pin Li-ion ra khỏi dụng cụ đo.

## Sạc bộ pin Li-ion

- Chỉ sử dụng bộ nguồn USB để sạc, mà điện áp đầu ra và dòng điện đầu ra tối thiểu theo yêu cầu trong chương "Thông số kỹ thuật". Lưu ý hướng dẫn vận hành của bộ nguồn USB.

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn thông số của phích cắm điện tiếp hợp.

- Chỉ sạc pin bằng cổng USB khi nhiệt độ xung quanh trong khoảng +10 °C và +35 °C. Việc sạc ngoài khoảng nhiệt độ có thể gây hỏng pin hoặc tăng nguy cơ cháy.

Hướng dẫn: Pin Lithium-ion được giao một phần do các quy định vận tải quốc tế. Để bảo đảm đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trước khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Mở nắp ổ cắm USB Type-C® (13). Kết nối ổ cắm USB với một bộ nguồn USB bằng cáp USB (10). Kết nối bộ nguồn USB với nguồn điện chính.

Màu hiển thị sạc (14) | Ý nghĩa
--- | ---
Màu vàng | Bộ pin Li-ion được sạc.
Màu xanh lá | Bộ pin Li-ion được sạc đầy.
Màu đỏ | Điện áp sạc hoặc dòng điện sạc không phù hợp.

Không thể thực hiện phép đo nào trong quá trình sạc vì không thể đặt dụng cụ đo hoàn toàn trên bề mặt.

Hãy tháo cáp USB sau khi kết thúc quá trình sạc (10). Hãy đóng nắp của ổ cắm USB Type-C® (13) để bảo vệ khỏi bụi và nước phun.