# Pracovní pokyny

## Pokyny ke krokovému vyrovnání polohy na krátkých vzdálenostech

Aby bylo možné laserovou čáru přesně vyrovnat také na větší vzdálenosti, je krok otočného pohybu při krokovém otáčení velmi malý. Čím kratší je vzdálenost mezi laserem a cílovým objektem, tím menší mírou působí otočný pohyb laseru.

## Pokyny k přesnému polohování

Pokud byste nemohli vyrovnat laserovou čáru přesně na referenční bod, otočte nejprve otočný podstavec o kousek zpět a zkuste to znovu. Pokud se vám stále nedaří zacílit laser na cílový bod, zmenšete vzdálenost mezi měřicím přístrojem a cílem.