# Захранване на дистанционното управление

За работа с дистанционното управление се препоръчва ползването на алкално-манганови батерии.

За отваряне на капака на гнездото за батерии натиснете бутона за застопоряване и свалете капака. Поставете батериите.

Внимавайте за правилната им полярност, изобразена на фигурата от вътрешната страна на гнездото за батерии.

Заменяйте винаги всички батерии едновременно. Използвайте винаги батерии от един и същ производител и с еднакъв капацитет.

- Когато няма да ползвате дистанционното управление продължително време, изваждайте батериите от него. При продължително съхраняване в дистанционното управление батериите могат да кородират и да се саморазредят.