# Pöördplatvormi positsioneerimisvõimalused (vaata joonist )

Pöördplatvormi saate kasutada järgmiselt:

- püstasendis tasasel pinnal,
- hoidikuga vertikaalsele pinnale kruvitult,
- hoidiku ja laeklambriga laeliistudel,
- hoidikuga magnetiseeritavatel materjalidel,
- 1/4"-statiivi kinnituskohaga tavalisele 1/4"-statiivile kruvitult (kujutis puudub).

- Lisavarustuse kinnitamisel pindadele hoidke sõrmed magnetilise lisavarustuse tagaküljest eemal. Sõrmed võivad magnetite tugeva tõmbejõu tõttu vahele kinni jääda.