# Вказівки щодо роботи

## Вказівка щодо поетапного вирівнювання на коротких відстанях

Щоб мати можливість точно позиціонувати лазерну лінію навіть на великих відстанях, обертальний рух під час поетапного повертання дуже малий. Чим менша відстань між лазером і ціллю, тим менший обертальний рух лазера.

## Вказівка щодо точного позиціонування

Якщо ви не можете точно вирівняти лазерну лінію на реперній точці, поверніть платформу трохи назад і повторіть спробу. Якщо ви все ще не потрапили в ціль, зменште відстань між вимірювальним інструментом і ціллю.