# Datos técnicos

Plataforma giratoria | RM 3
--- | ---
Número de artículo |
Temperatura de servicio | –10 °C … +50 °C
Temperatura de ‌almacenamiento | –20 °C … +70 °C
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia | 2000 m
Humedad relativa del aire máx. | 90 %
Grado de contaminación según IEC 61010-1 | 2A)
Peso según ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Grado de protección | IP54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua)

A)

  Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.

Para la identificación unívoca de su plataforma giratoria sirve el número de serie en la placa de características.

Mando a distancia | RC 2
--- | ---
Número de artículo |
Zona de trabajoA) | 20 m
Temperatura de servicio | –10 °C … +50 °C
Temperatura de ‌almacenamiento | –20 °C … +70 °C
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia | 2000 m
Humedad relativa del aire máx. | 90 %
Grado de contaminación según IEC 61010-1 | 2B)
Pilas | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Peso según ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  La zona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. ej. irradiación solar directa).

B)

  Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.

Para la identificación unívoca de su mando a distancia sirve el número de serie en la placa de características.